1.pielikums


Ministru kabineta

2011.gada 19. oktobra

noteikumiem Nr. 803

**Etiķetes paraugs**

1. Elektriskajām veļas žāvēšanas mašīnām:



Paskaidrojumi:

I – ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums vai preču zīme;

II – konkrētā modeļa identifikators;

III – energoefektivitātes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. Bultu novieto vienā līmenī ar attiecīgo burtu;

IV – Eiropas Savienības ekomarķējuma zīme (zieds), ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekomarķējumu;


V – enerģijas patēriņš (kWh), pamatojoties uz standarta testa rezultātiem ciklā "sausa kokvilna";

VI – nominālā kokvilnas ietilpība (kg);

VII – iekārtas veids (gaisa ventilācija vai kondensācija). Bultu novieto vienā līmenī ar attiecīgā veida norādi;

VIII – trokšņa līmenis (ja ražotājs vai importētājs to vēlas norādīt).

1. Kombinētajām mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām:



Paskaidrojumi:

I – ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums vai preču zīme;

II – konkrētā modeļa identifikators;

III – energoefektivitātes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. Bultu novieto vienā līmenī ar attiecīgo burtu;

IV – Eiropas Savienības ekomarķējuma zīme (zieds), ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekomarķējumu;

V – enerģijas patēriņš (kWh) pilnas darbības (mazgāšana, izgriešana un žāvēšana) standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 oC temperatūrā" un žāvē­šanas ciklā "sausa kokvilna";

VI – enerģijas patēriņš (kWh) standarta mazgāšanas (tikai mazgāšana un izgriešana) ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 oC temperatūrā";

VII – mazgāšanas izpildes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu;

VIII – maksimālais centrifūgas ātrums standarta ciklā "kokvilnas mazgā­šana 60 oC temperatūrā";



IX – iekārtas ietilpība (kg) standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 oC temperatūrā" (bez žāvēšanas);

X – iekārtas ietilpība (kg) žāvēšanas ciklā "sausa kokvilna";

XI – ūdens patēriņš (litros) pilnas darbības ciklā (mazgāšana, izgriešana, žāvēšana) standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 oC temperatūrā" un žāvēšanas ciklā "sausa kokvilna";

XII – trokšņa līmenis mazgāšanas, izgriešanas un žāvēšanas laikā stan­darta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 oC temperatūrā" un žāvēšanas ciklā "sausa kokvilna" (ja ražotājs vai importētājs to vēlas norādīt).

1. Etiķešu izmēri:



4. Krāsas:

4.1. bulta A: 100 % ciāna, 0 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

4.2. bulta B: 70 % ciāna, 0 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

4.3. bulta C: 30 % ciāna, 0 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

4.4. bulta D: 0 % ciāna, 0 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

4.5. bulta E: 0 % ciāna, 30 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

4.6. bulta F: 0 % ciāna, 70 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

4.7. bulta G: 0 % ciāna, 100 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

4.8. kontūras: 100 % ciāna, 0 % magenta, 70 % dzeltena, 0 % melna;

4.9. teksts ir melnā krāsā, etiķetes pamats ir balts.

Ekonomikas ministrs A.Kampars