5.pielikums

Ministru kabineta
…. noteikumiem Nr.\_\_\_\_

**Minimālās sēra atdalīšanas pakāpes esošajām lielajām sadedzināšanas iekārtām, ko piemēro līdz 2016.gada 1.janvārim**

|  |  |
| --- | --- |
| Kopējā nominālā ievadītā siltumjauda (MW) | Minimālā sēra atdalīšanas pakāpe |
| Iekārtas, kuras nodotas ekspluatācijā līdz 1987.gada 1.jūlijam | Iekārtas, kuras saņēmušas atļaujas pēc 2002.gada 27.novembra, un sadedzināšanas iekārtas, par kurām pārvaldē iesniegts iesniegums atļaujas saņemšanai līdz 2002.gada 27.novembrim, bet tās sāk ekspluatēt pēc 2003.gada 27.novembra |
| 50-100 | 60% | 92% |
| 100-300 | 75% | 92% |
| >300 | 90% | 95% |
| >500 | 94%1 | 95% |

1 Ja līgumā noteikts, ka pirms 2001.gada 1.janvāra uzstādīta izplūdes gāzu atsērošanas vai kaļķu inžekcijas iekārta, tad iekārtai piemēro minimālo sēra atdalīšanas pakāpi, kas ir vismaz 92%.

Ministru prezidents                                                    V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

Iesniedzējs:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs                E.Sprūdžs

Vīza:valsts sekretārs A.Antonovs

25.09.2012 16:32

L.Maslova

67026586, lana.maslova@varam.gov.lv