1.pielikums

Ministru kabineta

2014.gada …..

noteikumiem Nr….

Pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā izmantojamo

plomu parametri un tehniskā specifikācija

Pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā plombām jāatbilst Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 46.a pielikumā noteiktājiem un šādiem parametriem un tehniskajai specifikācijai:

1. lentveida Tyden Seal tipa plomba (1.attēls) sastāv no:

1.1.metāla lentes, kuras garums ir 21,43 cm, platums — 0,95 cm. Uz lentes ir uzraksts “LATVIJAS MUITA”, TIR nosūtītāja atļaujas numurs un identifikācijas numurs, kas sastāv no diviem burtiem un sešiem cipariem;

1.2. fiksējošā mehānisma.

2. lentveida plombai ir pagarinoša lente, kuras platums 4–5 mm, perforējuma garums 8–12 mm un intervāls starp perforējumiem 13 mm.



1.Attēls

Finanšu ministrs                                           A.Vilks

26.09.2014., 14:00

129

T.Kronberga

67083811 [Tatjana.Kronberga@fm.gov.lv](mailto:Tatjana.Kronberga@fm.gov.lv)