Pielikums

Ministru kabineta

2014.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_

rīkojumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_

**Projekta „Māja” ekspozīcijas „Runājošie akmeņi” nododamā tehniskā aprīkojuma saraksts**

|  |
| --- |
| **I Kiosks un akmeņi** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Iekārta | Mēr­vienība | Skaits | Atlikusī vērtība, *euro* | Inventarizācijas numurs | Specifikācija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Informatīvais kiosks | gab. | 1 | 686,20 | 1239-0146 |  |
| 2. | Akmeņi uz grodiem | gab. | 9 | Nodrošina atbilstošu akmeņu stabilu novietošanu |
| 3. | Informatīvā kioska ārējais logs (pie informatīvā kioska) | gab. | 1 |  |
| 4. | Sērītes (pie informatīvā kioska) | gab. | 9 | Norobežotāji pret projekcijas stara aizsegumu |
| 5. | Barošanas sadales skapis (Iebūvēts kioskā) | gab. | 1 | Sprieguma sadales skapis ar 3 fāžu ieejas automātu, 6 sadales automāti, ārējā zemējuma pieslēgums |
| 6. | Kabeļu kanāli (Iebūvēti kioskā) | metri | 50 | Barošanas ievada kabeļa noslēgkanāli/pārklāji |
| 7. | Prožektors | gab. | 3 | Jauda - 1000 W, Darba režīms – ārpus telpas,  Kronšteins stiprināšanai pie griestu konstrukcijām CELL201 |
| 8. | Savienojošie kabeļi, t.sk. pievadkabelis | kom­pl. | 1 | Nodrošina visas aparatūras starp savienojumus  Izmantojami ārpustelpu apstākļos |
| 9. | Kioska tents | gab. | 1 |  |
| 10. | Rampas detaļas | kom­pl. | 1 |  |
| 11. | Akmens postaments informatīvajām norādēm | gab. | 2 |  |
| 12. | Projektēšanas grupas „Arhitektonika” izstrādātā tehniskā projekta dokumentācija (kopija) | sējums | 1 |  |
| **II Datortehnika un biroja tehnika** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Iekārta | Mēr­vienība | Skaits | Atlikusī vērtība, *euro* | Inventarizācijas numurs | Specifikācija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Videoprojektors | gab. | 9 | 0,00 | 1238-3285/1.1 -  1238-3285/1.9 | Gaismas jauda 3500 ANSI lumeni vai vairāk  Optika - fokuss f = 230 mm, projekcijas distances attiecība pret attēla platumu ne mazāk kā 1 : 8,6  Izmēri (platums x augstums x dziļums) - ne vairāk kā 310 x 165 x 425 mm bez optikas  Svars - ne vairāk kā 10 kg (bez optikas) |
| 2. | Dators ar klaviatūru un datorpeli | gab. | 11 | 0,00 | 1238-3285/3.1 -  1238-3285/3.11 | Pamatplate DFI PS35, 8x AGP, ATA 100, atmiņa 512 MB DDR400, HDD 7200RPM 20GB, DVD, programmatūra *Win XP Home OEM* |
| 3. | Audiosignāla raidītājs | gab. | 9 | 0,00 | 1238-3285/4.1 -  1238-3285/4.9 | Darbības diapazons - 740 līdz 874 MHz  Darbības attālums - ne mazāks par 30 m |
| 4. | Audiosignāla uztvērējs | gab. | 9 | 0,00 | 1238-3285/5.1 -  1238-3285/5.9 | Darbības diapazons - atbilstoši šī pielikuma 3.punktā minētajam raidītājam, barošana 12 V |
| 5. | Akustikas sistēma | gab. | 12 | 0,00 | 1238-3285/6.1 -  1238-3285/6.12 | Paredzēta lietošanai ārpustelpas apstākļos  Nominālā jauda - 15 W  Skaņas spiediens 1 W - 92 dB (SPL)  Virziena darbība - 160°/70°  Frekvenču diapazons - 150 Hz-13 kHz  Izmērs - ne vairāk par 250 mm jebkurā dimensijā |
| 6. | Skaņas pastiprinātājs | gab. | 9 | 0,00 | 1238-3285/7.1 -  1238-3285/7.9 | Nominālā jauda 25 W/barošanas spriegums 12V |
| 7. | WEB kamera | gab. | 7 | 0,00 | 1238-3285/9.1 -  1238-3285/9.7 | USB vai IEEE1394 izeja, 12 V barošana, *zoom* funkcija |
| 8. | Televizors | gab. | 10 | 0,00 | 1238-3285/10.1 -  1238-3285/10.10 | Nodrošina attēla no kamerām vizualizāciju |
| 9. | Video raidītājs-uztvērējs | gab. | 9 | 0,00 | 1238-3285/10.11-  1238-3285/10.19 | Nodrošina datu pārraidi starp WEB kameru un datoru, darbības attālums 15 m |
| 10. | datortīkla komutators | gab. | 1 | 0,00 | 1238-3285/10.20 | Nodrošina lokālo datortīklu |
| 11. | Barošanas avots akustikas pastiprinātājam/ uztvērējam | gab. | 18 | 0,00 | 1238-3285/11.1 -  1238-3285/11.18 | Autonoms/uzlādējams akumulatoru tipa/hermētisks/12 V darba spriegums  Ietilpība 28 Ah |
| 12. | Prožektors | gab. | 2 | 0,00 | 1238-3285/12.1 | Jauda - 1000 W  Darba režīms - ārpustelpas  Kronšteins stiprināšanai pie griestu konstrukcijām CELL201 |
| 13. | Videoprojektora spuldzes | gab. | 3 | 0,00 | 1238-3285/14.1  1238-3285/14.2  1238-3285/14.3 | Izmantojamas šī pielikuma 1.punktā minētajā videoprojektorā |
| 14. | Autonomo barošanas avotu uzlādes iekārta | gab. | 4 | 0,00 | 1238-3285/17.1-3,  1238-3285/17.5 | Jānodrošina 9 akumulatoru uzlāde  8 stundu laikā |
| 15. | Televīzijas uztvērējs | gab. | 1 | 0,00 | 1238-3285/18.1 |  |

Kultūras ministre D.Melbārde

Vīza: Valsts sekretāra p.i. U.Lielpēters

2014.06.25. 10:12

549

J.Šumeiko, 67330269

[Juris.Sumeiko@km.gov.lv](mailto:turaida.muzejs@apollo.lv)