# 2.pielikums

Ministru kabineta

2014.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

noteikumiem Nr.\_\_\_

**Jūrnieku minimālie redzes standarti**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STCW Konvencijas noteikums** | **Jūrnieka**  **kategorija** | **Redzes spēja tālumā ar palīglīdzekļiem1** | | **Redze tuvumā/vidējā attālumā** | **Krāsu**  **redze3** | **Redzes**  **lauki4** | **Nakts**  **aklums4** | **Diplopija (redzes dubultošanās)4** |
|  |  | **Viena acs** | **Otra acs** | **Abas acis kopā ar palīglīdzekļiem un bez tiem** |  |  |  |  |
| I/11  II/1  II/2  II/3  II/4  II/5  VII/2 | Kuģa kapteiņi, stūrmaņi un ierindas jūrnieki, kuriem jāveic novērošanas pienākumi | 0,5 2 | 0,5 | Kuģa vadīšanai (piemēram, karšu un navigācijas publikāciju pētīšanai, komandtiltiņa mērinstrumentu un aprīkojuma lietošanai un navigācijas līdzekļu identificēšanai) nepieciešamā redze | Sk. 6.piezīmi | Normāli redzes lauki | Redze, kas nepieciešama visu vajadzīgo funkciju veikšanai tumsā bez apgrūtinājuma | Nav novērojamas nozīmīgas pazīmes |
| I/11  III/1  III/2  III/3  III/4  III/5  III/6  III/7  VII/2 | Visi mehāniķi, elektromehāniķi, ierindas elektriķi un ierindas jūrnieki, kas piedalās mašīntelpas sardzē | 0,4 5 | 0,4  (sk. 5.piezīmi) | Redze, kas nepieciešama instrumentu rādījumu nolasīšanai tuvā attālumā, aprīkojuma lietošanai un vajadzīgo sistēmu/sastāvdaļu identificēšanai | Sk. 7.piezīmi | Pietiekami redzes lauki | Redze, kas nepieciešama visu vajadzīgo funkciju veikšanai tumsā bez apgrūtinājuma | Nav novērojamas nozīmīgas pazīmes |
| I/11  IV/2 | GMDSS radiosakaru operatori | 0,4 | 0,4 | Redze, kas nepieciešama instrumentu rādījumu nolasīšanai tuvā attālumā, aprīkojuma lietošanai un vajadzīgo sistēmu/sastāvdaļu identificēšanai | Sk. 7.piezīmi | Pietiekami redzes lauki | Redze, kas nepieciešama visu vajadzīgo funkciju veikšanai tumsā bez apgrūtinājuma | Nav novērojamas nozīmīgas pazīmes |
| **Jūrnieka redzes spējai tālumā bez palīglīdzekļiem katrai acij ir jābūt vismaz 0,1.** | | | | | | | | |

**Piezīmes:**

1 Vērtības norādītas decimālpierakstā (Snellena tabulas).

2 Vienai acij ieteicams redzes asums ir vismaz 0,7, lai samazinātu iespēju, ka netiek atklāta slēpta acs slimība.

3 Starptautiskās Apgaismes komisijas [Commission Internationale de l’Eclairage] izdotie „Starptautiskie ieteikumi attiecībā uz krāsu redzes prasībām transporta nozares darbiniekiem” (CIE-143-2001, un turpmākās redakcijas) vai cita piemērota metode.

4 Pārbauda oftalmologs, ja sākotnējos ārsta atzinumos tā norādīts.

5 Mašīntelpas komandas jūrnieka kopējai redzes spējai jābūt vismaz 0,4.

6 CIE 1. vai 2.krāsu redzes standarts, vai cita piemērota metode.

7 CIE 1., 2. vai 3.krāsu redzes standarts, vai cita piemērota metode.

Satiksmes ministrs A. Matīss

Iesniedzējs:

Satiksmes ministrs A.Matīss

Vīza:

Valsts sekretārs K.Ozoliņš

11.04.2014. 10:16

329

J.Kietis, 67099404

[janis.kietis@lja.lv](mailto:janis.kietis@lja.lv)

M.Baltā, 67099402

[mairita.balta@lja.lv](mailto:mairita.balta@lja.lv)