**Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā**

13. pielikums

Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15

"Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"

(apstiprināts ar Ministru kabineta

2015. gada  30. jūnija

noteikumiem Nr. 329)

**Grunts aizsprosti**

1.tabula

**Noturības aplēses vidējie kritiskie gradienti**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Grunts | Aizsprosta ķermenis | Priekšjosla | Ekrāns un kodols |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Māls | 7 | 14 | 11 |
| 2. | Smilšmāls | 4 | 9 | 7 |
| 3. | Mālsmilts | 1,8 | 2,7 | 1,8 |
| 4. | Smilts, vidēji rupja | 0,9 | – | – |
| 5. | Smilts, smalka | 0,7 | – | – |

2.tabula

**Uzbērtu grunts aizsprostu tipi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pamatnes grunts | Aizsprosta ķermeņa grunts | Ieteicamais aizsprosta tips |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Mazcaurlaidīga | Mazcaurlaidīga | No viendabīga materiāla |
| 2. | Mazcaurlaidīga | Caurlaidīga | No viendabīga materiāla, ar ekrānu |
| 3. | Caurlaidīga. Necaurlaidīga grunts atrodas dziļumā līdz 3 m | Mazcaurlaidīga | No viendabīga materiāla, ar iedziļinājumu (zobu) |
| 4. | Caurlaidīga. Necaurlaidīga grunts atrodas dziļāk par 3 m | Mazcaurlaidīga | No viendabīga materiāla, ar priekšjoslu |
| 5. | Caurlaidīga. Necaurlaidīga grunts atrodas dziļumā līdz 3 m | Caurlaidīga | No viendabīga materiāla, ar ekrānu un iedziļinājumu (zobu) |
| 6. | Caurlaidīga. Necaurlaidīga grunts atrodas dziļāk par 3 m | Caurlaidīga | No viendabīga materiāla, ar ekrānu un priekšjoslu |

Ekonomikas ministra vietā –

veselības ministrs Guntis Belēvičs