**Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā**

1. pielikums

Latvijas būvnormatīvam LBN 211-15

"Dzīvojamās ēkas"

(apstiprināts ar Ministru kabineta

2015. gada  30. jūnija

noteikumiem Nr. 340)

**Kāpņu laidu platums un slīpums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Kāpņu laidi | Mazākais platums (m) | Lielākais slīpums |
| 1. | Divstāvu ēkās | 1,05\* | 1:1,5 |
| 2. | Triju stāvu un augstākās ēkās | 1,20 | 1:1,75 |
| 3. | Koridornamos un galerijnamos | 1,20 | 1:1,75 |
| 4. | No pagrabstāva un cokola stāva | 0,90\* | 1:1,25 |
| 5. | Dzīvokļa iekšējās kāpnes\*\* | 0,90\* | 1:1,25 |

Piezīmes.

1. \* Šā būvnormatīva 85.punktā minētajos gadījumos – 1,20 metru.

2. \*\* Dzīvokļa iekšējo kāpņu ugunsreakcijas klase netiek normēta.

Ekonomikas ministra vietā –

veselības ministrs Guntis Belēvičs