3. pielikums

Ministru kabineta

2016. gada  17. maija

noteikumiem Nr. 294

**Korekcijas koeficienti z novērstajiem tīkla zudumiem,**

**kas piemērojami, aprēķinot lietderības koeficientu   
atsevišķai elektroenerģijas ražošanai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spriegums tīklā, kuram pieslēgta koģenerācijas elektrostacija | Attiecībā uz elektroenerģiju,  kas nodota tīklā | Attiecībā uz elektroenerģiju, kas patērēta koģenerācijas elektrostacijā |
| 345 kV vai lielāks | 1 | 0,976 |
| No 200 līdz 345 kV (neieskaitot) | 0,972 | 0,963 |
| No 100 līdz 200 kV (neieskaitot) | 0,963 | 0,951 |
| No 50 līdz 100 kV (neieskaitot) | 0,952 | 0,936 |
| No 12 līdz 50 kV (neieskaitot) | 0,935 | 0,914 |
| No 0,45 līdz 12 kV (neieskaitot) | 0,918 | 0,891 |
| Mazāks par 0,45 kV | 0,888 | 0,851 |

Ministru prezidenta biedrs,

ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens