1. pielikums

Ministru kabineta

2017. gada 25. jūlija

noteikumiem Nr. 426

**Pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā izmantojamo plombu parametri un tehniskā specifikācija**

Pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā plombas atbilst Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 301. pantā noteiktajiem parametriem un šādiem tehniskās specifikācijas parametriem:

1. Lentveida *Tyden Seal* tipa plomba (attēls) sastāv no:

1.1. metāla lentes, kuras garums ir 21,43 cm, platums – 0,95 cm. Uz lentes ir uzraksts "LATVIJAS MUITA", TIR nosūtītāja atļaujas numurs un identifikācijas numurs, kas sastāv no diviem burtiem un septiņiem cipariem;

1.2. fiksējošā mehānisma.

2. Lentveida plombai ir pagarinoša lente, kuras platums ir 4–5 mm, perforējuma garums 8–12 mm un intervāls starp perforējumiem 13 mm.



Attēls

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola