1.pielikums

Ministru kabineta

2020.gada XX.XXX

noteikumiem Nr.XXX

**Pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā izmantojamo plombu parametri un** **tehniskā specifikācija**

Pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā plombas atbilst regulas Nr.2015/2447 301.pantā noteiktajiem parametriem un šādiem tehniskās specifikācijas parametriem:

1. Lentveida *Tyden Seal* tipa plomba (attēls) sastāv no:

1.1. metāla lentes, kuras garums ir 21,43 cm, platums - 0,95 cm. Uz lentes ir uzraksts "LATVIJAS MUITA", TIR nosūtītāja atļaujas numurs un identifikācijas numurs, kas sastāv no diviem burtiem un septiņiem cipariem;

1.2. fiksējošā mehānisma.

2. Lentveida plombai ir pagarinoša lente, kuras platums ir 4-5 mm, perforējuma garums 8-12 mm un intervals starp perforējumiem 13 mm.



Attēls

Finanšu ministrs Jānis Reirs