4. Pielikums

Ministru kabineta noteikumiem Nr.

**Velkoņu izmantošanas rekomendējošā tabula**

|  |
| --- |
| Tankkuģi un beramkravu kuģi |
| Kuģa DW (t) | Velkoņu skaits | Velkoņu minimālā kopējā vilktspēja(Bollard Pull) (t) |
| 1,000–20,000 | 1 | 20–60 |
| 20,000–70,000 | 2 | 60–110 |
| 70,000–120,000 | 3 | 110–140 |
| virs 120,000 | 4 | virs 140 |
| Konteineru un ģenerālkravu kuģi |
| Kuģa vislielākais garums (LOA), (m) | Velkoņu skaits | Velkoņu minimālā kopējā vilktspēja(Bollard Pull) (t) |
| līdz 120 | 1 | 20 |
| 120–170 | 2 | 20–100 |
| 170–250 | 3 | 100–160 |

Ja kuģis ir aprīkots ar piestūrēšanas iekārtām, rekomendējamo velkoņu skaits vai to jauda var tikt mainīta.