2.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada 19. oktobra

noteikumiem Nr. 803

**Efektivitātes klase**

1. Mājsaimniecības veļas žāvēšanas mašīnu ar gaisa ventilācijas žāvētāju energoefektivitātes klase:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Energoefektivitātes  klase | Enerģijas patēriņš C (kWh/kg) ciklā "sausa kokvilna" |
| 1.1. | A | C < 0,51 |
| 1.2. | B | 0,51 < C < 0,59 |
| 1.3. | C | 0,59 < C < 0,67 |
| 1.4. | D | 0,67 < C < 0,75 |
| 1.5. | E | 0,75 < C < 0,83 |
| 1.6. | F | 0,83 < C < 0,91 |
| 1.7. | G | C > 0,91 |

2. Mājsaimniecības veļas žāvēšanas mašīnu ar kondensācijas žāvētāju energoefektivitātes klase:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Energoefektivitātes  klase | Enerģijas patēriņš C (kWh/kg) ciklā "sausa kokvilna" |
| 2.1. | A | C < 0,55 |
| 2.2. | B | 0,55 < C < 0,64 |
| 2.3. | C | 0,64 < C < 0,73 |
| 2.4. | D | 0,73 < C < 0,82 |
| 2.5. | E | 0,82 < C < 0,91 |
| 2.6. | F | 0,91 < C < 1,00 |
| 2.7. | G | C > 1,00 |

3. Kombinēto mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energoefektivitātes klase:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Energoefektivitātes klase | Enerģijas patēriņš C (kWh/kg) pilnas darbības (mazgāšana, izgriešana, žāvēšana) ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 oC temperatūrā" un žāvēšanas ciklā "sausa kokvilna" |
| 3.1. | A | C < 0,68 |
| 3.2. | B | 0,68 < C < 0,81 |
| 3.3. | C | 0,81 < C < 0,93 |
| 3.4. | D | 0,93 < C < 1,05 |
| 3.5. | E | 1,05 < C < 1,17 |
| 3.6. | F | 1,17 < C < 1,29 |
| 3.7. | G | 1,29 < C |

4. Kombinēto mājsaimnie­cības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas izpildes klase:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Mazgāšanas izpildes klase | Mazgāšanas izpildes indekss P, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 6.punktā minēto standartu testiem, standarta ciklā (60 oC) |
| 4.1. | A | P > 1,03 |
| 4.2. | B | 1,03 > P > 1,00 |
| 4.3. | C | 1,00 > P > 0,97 |
| 4.4. | D | 0,97 > P > 0,94 |
| 4.5. | E | 0,94 > P > 0,91 |
| 4.6. | F | 0,91 > P > 0,88 |
| 4.7. | G | 0,88 > P |

Ekonomikas ministrs A.Kampars