5.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 016-15

„Būvakustika”

 (Apstiprināts ar Ministru kabineta

2015.gada ........... noteikumiem Nr. .......)

**Indeksa R’tr,s,w labojuma koeficienti, kas atkarīgi no norobežojošās konstrukcijas laukuma un telpas grīdas laukuma attiecības S/So**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S/So | 2,5 | 2,0 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| Labojuma koeficients | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | 0 | –1 | –2 | –3 |

Piezīmes:

1. S – telpas ārējās norobežojošās konstrukcijas laukums (m2).

2. So – telpas grīdas laukums (m2).

Ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola

Vīza:

Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Valsts sekretāra vietnieks J.Spiridonovs

01.06.2015. 14:21

89

E.Bučinska,

67013032, Elga.Bucinska@em.gov.lv