**Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā**

10. pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 221-15

"Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"

 (apstiprināts ar Ministru kabineta

2015. gada  30. jūnija

noteikumiem Nr. 332)

**Cirkulācijas koeficienta lielums karstā ūdens apgādes sistēmās**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| $$\frac{q^{h}}{q^{cir}}$$ | $$k\_{cir}$$ | $$\frac{q^{h}}{q^{cir}}$$ | $$k\_{cir}$$ |
| 1,2 | 0,57 | 1,7 | 0,36 |
| 1,3 | 0,48 | 1,8 | 0,33 |
| 1,4 | 0,43 | 1,9 | 0,25 |
| 1,5 | 0,40 | 2,0 | 0,12 |
| 1,6 | 0,38 | 2,1 un vairāk | 0,00 |

Ekonomikas ministra vietā –

veselības ministrs Guntis Belēvičs