**Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā**

12. pielikums

Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15   
"Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"

(apstiprināts ar Ministru kabineta

2015. gada  30. jūnija

noteikumiem Nr. 329)

**Aizsargdambju nogāžu vidējais slīpums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Grunts | Nogāžu slīpums | |
| slapjās nogāzes | sausās nogāzes |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Mālaina | 1:1,5–1:2,5 | 1:1,5–1:2,5 |
| 2. | Smilšaina | 1:2–1:3 | 1:1,5–1:3 |
| 3. | Kūdras–mālainas minerālgrunts maisījums | 1:10 | 1:5 |
| 4. | Kūdras–smilšainas minerālgrunts maisījums | 1:12 | 1:4 |

Piezīme. Stāvākas nogāzes pieņem saistīgas pamatnes gruntīs.

Ekonomikas ministra vietā –

veselības ministrs Guntis Belēvičs