**Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā**

12. pielikums

Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15
"Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"

(apstiprināts ar Ministru kabineta

2015. gada  30. jūnija

noteikumiem Nr. 329)

**Aizsargdambju nogāžu vidējais slīpums**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Nr. p.k. |  Grunts |  Nogāžu slīpums |
|  slapjās nogāzes |  sausās nogāzes |
|  1 |  2 |  3 |  4 |
|  1. |  Mālaina |  1:1,5–1:2,5 |  1:1,5–1:2,5 |
|  2. |  Smilšaina |  1:2–1:3 |  1:1,5–1:3 |
|  3. |  Kūdras–mālainas minerālgrunts maisījums |  1:10 |  1:5 |
|  4. |  Kūdras–smilšainas minerālgrunts maisījums |  1:12 |  1:4 |

Piezīme. Stāvākas nogāzes pieņem saistīgas pamatnes gruntīs.

Ekonomikas ministra vietā –

veselības ministrs Guntis Belēvičs