**Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā**

14. pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 221-15

"Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"

 (apstiprināts ar Ministru kabineta

2015. gada  30. jūnija

noteikumiem Nr. 332)

**Sanitāri tehnisko ierīču ierīkošanas augstums**

|  |  |
| --- | --- |
| Sanitāri tehniskās ierīces nosaukums | Ierīkošanas augstums (mm) no grīdas līdz sanitāri tehniskās ierīces augšējai malai |
| skolās | bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas vietās un izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kā arī bērnu sociālās aprūpes iestādēs | ārstniecības iestādēs | pārējās ēkās |
| Roku mazgātne | 700 | 500(400) | 800 | 800 |
| Roku mazgātne pie kopēja jaucējkrāna ar vannu | - | - | 850 | 850 |
| Trauku mazgātne, mazgāšanas |   |   |   |   |
| vanna un izlietne | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Vanna drēbju un vaskadrānu mazgāšanai | - | - | 650-700 | - |
| Vanna | \*) | 600 | \*) | \*) |
| Dušas vācele | \*) | 300(600) | \*) | \*) |
| Augstu novietotās klozetpoda skalošanas tvertne (līdz apakšai) | 1700-1800 | 1700-1800 | 1700-1800 | 1700-1800 |
| Viduārs | - | - | 400 | - |
| Tvertne dezinfekcijas šķīdumam | - | - | 1230 | - |
| Pie sienas novietots urināls | 450 | - | 650 | 650 |
| Dzeramā ūdens strūklaka | 750 | - | - | 900 |
| Klozetpods | \*) | 330 | \*) | \*) |
| Dvieļu žāvētājs (līdz apakšai) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| \*) Nav normēts un ir atkarīgs no sanitāri tehniskās ierīces konstrukcijas |

Piezīmes:

1. Sanitāri tehnisko ierīču ierīkošanas augstuma svārstības pieļaujamas robežās ± 20 mm.

2. Iekavās dots sanitāri tehnisko ierīču ierīkošanas augstums bērniem līdz trīs gadu vecumam.

3. Pie sienas novietotās ūdens izdales un jaukšanas armatūras augstums ir:

3.1 trauku mazgātnei, mazgāšanas vannai un izlietnei – 250 mm no augšējās malas;

3.2. roku mazgātnei – 200 mm no augšējās malas;

3.3. ūdens izdales un jaucējkrānu vannai, klozetpoda skalošanas un pirts krānam - 800 mm no grīdas;

3.4. viduāram – 800–1000 mm;

3.5. jaucējkrānam drēbju un vaskadrānu mazgāšanas vannai un ķirurgu roku mazgātnēm slimnīcās un vannai ar roku mazgātni – 1100 mm;

3.6. laistīšanas krānam telpās – 600 mm;

3.7. dušas jaucējkrānam – 1200 mm.

4. Dušas siets jānovieto 2100 – 2250 mm augstumā no grīdas vai dušas vāceles dibena, bet bērnudārzos – 1500 mm augstumā.

5. Uz sanitāri tehniskās ierīces novietotās ūdens izdales vai jaukšanas armatūras ierīkošanas augstums ir atkarīgs no ierīces konstrukcijas.

Ekonomikas ministra vietā –

veselības ministrs Guntis Belēvičs