**Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā**

9. pielikums   
Latvijas būvnormatīvam LBN 221-15

"Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"

(apstiprināts ar Ministru kabineta

2015. gada  30. jūnija

noteikumiem Nr. 332)

**Sakarība starp spiediena un spiedienaugstuma mērvienībām**

**1.tabula**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mērvienības nosaukums | Apzīmējums | Mērvienība | Pa | bar | Atm | at | m H2O | mm Hg | pz | psi |
| Paskāls | Pa | N/m2 | 1 | 10-5 | 101325 | 1,0197 x 10-5 | 1,0196 x 10-4 | 7,5006 x 10-3 | 10 | 1,4504 x 10-4 |
| Bārs | bar | 750,062 mm Hg | 105 | 1 | 9,8692 x 10-6 | 1,0197 | 10,1972 | 750,064 | 106 | 14,5038 |
| Fiziskā atmosfēra | Atm | 760 mm Hg | 1,0133 x 105 | 1,0133 | 1 | 1,0332 | 10,3317 | 760 | 1,0132 x 10-6 | 14,696 |
| Tehniskā atmosfēra | at | kgf/cm2 | 9,8066 x 104 | 0,98067 | 0,9678 | 1 | 10 | 735,56 | 0,9807 x 10-6 | 14,2233 |
| Ūdens staba metrs | m H2O | m | 9806,65 | 9,8066 x 10-2 | 9,6789 x 10-2 | 0,1 | 1 | 73,556 | 98,066 | 1,4223 |
| Dzīvsudraba stabiņa milimetrs | m Hg | mm | 133,322 | 1,3332 x 10-3 | 1,3158 x 10-3 | 1,3595 x 10-2 | 1,3595 x 10-2 | 1 | 1333,33 | 1,9337 x 10-2 |
| Dins uz kvadrātcentimetru (puazs) | pz | dyn/cm2 | 0,1 | 10-6 | 0,9869 x 10-6 | 1,0197 x 10-2 | 1,0197 x 10-6 | 7,5 x 10-4 | 1 | 14,2234 |
| Spēka mārciņa uz kvadrātcollu | psi | lbf/m2 | 6,8947 x 103 | 6,8947 x 10-2 | 7,0307 x 10-2 | 0,7031 | 0,7031 | 51,7149 | 7,0307 x 10-2 | 1 |

**Mērvienību decimālie daudzkārtņi**

**2.tabula**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reizinātāji | Nosaukums | Apzīmējums |
| 109 | giga | G |
| 106 | mega | M |
| 103 | kilo | k |
| 102 | hekto | h |
| 10-1 | deci | d |
| 10-2 | centi | c |
| 10-3 | mili | m |
| 10-6 | mikro | m |
| 10-9 | nano | n |

Ekonomikas ministra vietā –

veselības ministrs Guntis Belēvičs