10.pielikums

Ministru kabineta

2015.gada .marta

noteikumiem Nr…

Svēruma un pārrēķina koeficienti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elements | Pārrēķina koeficients (m/koki uz m2) | Svēruma koeficients | Ekoloģiski nozīmīga platība (ja piemēro abus koeficientus) |
| Papuvē esoša zeme (uz 1 m2) | nepiemēro | 1 | 1 m2 |
| Buferjoslas (uz 1 m) | 6 | 1,5 | 9 |
| Platības, ko veido zālāju pasējs (uz 1 m2) | nepiemēro | 0,3 | 0,3 |
| Platības, ko aizņem slāpekli piesaistoši kultūraugi (uz 1 m2) | nepiemēro | 0,7 | 0,7 |
| Ainavas elementi: |  |  |  |
| Aizsargājamie dižkoki (uz vienu koku) | nepiemēro | 1,5 | 1,5 |
| Aizsargājamās koku alejas (uz 1 m) | nepiemēro | 2 | 2 |
| Koku grupa/koku puduri (uz 1 m2) | nepiemēro | 1,5 | 1,5 |
| Dižakmeņi (uz 1 m2) | nepiemēro | 1 | 1 |
| Laukmale (uz 1m) | 6 | 1,5 | 9 |
| Dīķi (uz 1 m2) | nepiemēro | 1,5 | 1,5 |

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

04.03.2015. 9:42

122

Orlovskis

67027370, Andris.Orlovskis@zm.gov.lv