6.pielikums

Ministru kabineta

2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

noteikumiem Nr. \_\_\_\_\_

**Papildu procedūra, ko piemēro, izmantojot moduli C – atbilstība tipam, balstoties uz iekšējo ražošanas kontroli**

Gadījumos, kas minēti Ministru kabineta \_\_\_\_\_\_gada \_\_\_\_noteikumu Nr.\_\_ „Noteikumi par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū” 84.punktā, ja izrādās, ka kvalitātes līmenis ir neapmierinošs, izmanto šādu procedūru:

dzinēju izņem no sērijas un tam veic testu, kas aprakstīts šo noteikumu 1.pielikuma B daļā. Dzinējus, kurus testē, piestrādā daļēji vai pilnībā saskaņā ar ražotāja specifikācijām. Ja konkrētas izplūdes gāzu emisijas no sērijas dzinēja pārsniedz robežvērtības saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma B daļu, ražotājs var lūgt izdarīt mērījumus dzinēja paraugam, kas paņemts no sērijas, un iekļaujot dzinēju, kurš tika izvēlēts sākotnēji. Lai nodrošinātu dzinēju parauga atbilstību šo noteikumu prasībām, piemēro statistikas metodi, kas aprakstīta šo noteikumu 5.pielikumā.

Satiksmes ministra p.i.

iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Iesniedzējs: satiksmes ministra p.i.

iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Vīza: valsts sekretārs K.Ozoliņš

23.07.2015 13:53

154

G.Ķezbers

67062119

gints.kezbers@lja.lv