2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada  12. jūlija

ieteikumiem Nr. 2

**Prasības plānojumam, telpu platībai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Parametrs | Prasības | Piezīmes |
| 1. | Darbinieku skaits |  | Nosaka projektēšanas uzdevumā |
| 2. | Telpu aprēķina platība (m2), tai skaitā |  | Vidējā darba vietas aprēķina platība un lietderīgā aprēķina platība uz vienu darbinieku ēkā drīkst atšķirties no šajā ieteikumā norādītās platības ne vairāk kā par 20 %, nepārsniedzot ēkas kopējo aprēķināto platību uz vienu darbinieku |
| 2.1. | darba vietas platība uz vienu darbinieku (m2) | 10 m2 vai mazāk  | Viena darbinieka nosacītās darba vietas vidējā aprēķinātā platība |
| 2.2. | biroju ēkas lietderīgā aprēķina platība uz vienu darbinieku (m2) | 18 m2 vai mazāk | Lietderīgo aprēķina platību nosaka kvadrāt­metros (m2), summējot visu telpu grīdas platību ēkas stāvos starp sienu iekšējām virsmām, tai skaitā pagrabstāvā un mansarda stāvā. Lietderīgajā platībā neieskaita bēniņu (arī tehnisko bēniņu), tehniskās pagrīdes, inženiersistēmu tehnisko telpu, inženierkomunikāciju un liftu šahtu, kāpņu telpu, ārtelpu un ārējo atklāto kāpņu platību |
| 2.3. | biroju ēkas kopējā platība uz vienu darbinieku (m2) | 20 m2 vai mazāk | Kopējo aprēķināto platību nosaka, summējot katra atsevišķa stāva, tai skaitā pagraba un mansarda stāva, uz zemes projicēto laukumu, kuru ierobežo ēkas ārsienu kontūra |
| 3. | Telpu grupas |  |  |
| 3.1. | biroja telpu grupa, tai skaitā |  |  |
| 3.1.1. | augstākā līmeņa vadītāja\* darba telpa | 24 m2 vai mazāk vai 18 m2 vai mazāk, ja līdzās ir apspriežu telpa |  |
| 3.1.2. | vidējā līmeņa vadītāja\* darba telpa | 18 m2 vai mazāk  |  |
| 3.1.3. | zemākā līmeņa vadītāja\* darba telpa | 16 m2 vai mazāk |  |
| 3.1.4. | vienvietīgs darba kabinets | 10 m2 vai mazāk |  |
| 3.1.5. | divvietīgs darba kabinets | 12–15 m2 |  |
| 3.1.6. | atklātā plānojuma darba telpa |  | Vispārīgā gadījumā darba telpas aprēķina platība uz vienu darbinieku tiek dalīta šādās proporcijās: * darba vieta 65 %
* komunikāciju zona 35 %
 |
| 3.2. | apspriežu telpas |  |  |
| 3.2.1. |  | līdz 50 darbi­niekiem ēkā | 1 x 12 m2 (4 pers.) + 1 x 25 m2 (10 pers.) |
| 3.2.2. |  | 50–200 darbi­nieku ēkā | 2 x 12 m2 (2 x 4 pers.) + 1 x 25 m2 (10 pers.) + 1 x 100 m2 (45 pers.), precizē projektēšanas uzdevumā |
| 3.2.3. |  | 201–400 darbi­nieku ēkā | 2 x 12 m2 (2 x 4 pers.) + 2 x 25 m2 (2 x 10 pers.) + 1 x 100 m2 (45. pers.), precizē projektēšanas uzdevumā |
| 3.2.4. |  | vairāk par 400 darbiniekiem ēkā  | 4 x 12 m2 (4 x 4 pers.) + 4 x 25 m2 (4 x 25 pers.) +1 x 100 m2 (45 pers.), precizē projektēšanas uzdevumā |
| 3.3. | palīgtelpas |  |  |
| 3.3.1. |  | vieta vai telpa biroja tehnikai | 4 m2 uz 50 darbiniekiem vai viena vieta stāvā, ja darbinieku skaits stāvā ir mazāks  |
| 3.3.2. |  | sarunu telpa | Atklātā plānojuma darba telpa vairāk nekā 20 darbiniekiem nodrošināma ar atsevišķu sarunu telpu 2 personām 6 m2 platībā vai mazāku  |
| 3.3.3. |  | biroja virtuve/ atpūtas telpa | Stāvā viena 10 m2 telpa (vieta) vai mazāka uz katriem 50 darbiniekiem. Virtuves letes kopējais garums 2,4 m vai mazāks.Ja saskaņā ar projektēšanas uzdevumu virtuvē paredzētas iekārtas ēdiena sagatavošanai (uzsildīšanai), virtuvi izvieto atsevišķā telpā |
| 3.3.4. |  | tualetes/dušas telpa | Saskaņā ar būvnormatīvu par publiskām būvēm  |
| 3.3.5. |  | vestibili | Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu |
| 3.3.6. |  | gaiteņi | Saskaņā ar būvnormatīvu par [būvju ugunsdrošību](http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101162011011800001&Req=0101162011011800001&Key=0101032011062800498&Hash=) un būvnormatīvu par publiskām būvēm |
| 3.3.7. |  | kāpņu telpas | Saskaņā ar būvnormatīvu par [būvju ugunsdrošību](http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101162011011800001&Req=0101162011011800001&Key=0101032011062800498&Hash=) un būvnormatīvu par publiskām būvēm |
| 3.4. | servisa telpu grupa, tai skaitā |  |  |
| 3.4.1. |  | saimniecības pārziņa darba telpa | 12 m2 |
| 3.4.2. |  | apkalpojošā personāla ģērbtuve, duša | Precizē projektēšanas uzdevumā, ņemot vērā plānoto apkalpojošā personāla skaitu |
| 3.4.3. |  | apkopes inventāra telpa | 6 m2 uz 300 m2 uzkopjamās platības |
| 3.4.4. |  | atkritumu telpa (ja tiek paredzēta ēkas apjomā) | Viens konteiners (0,66 m2) uz 100 darbiniekiem. Ja saskaņā ar projektēšanas uzdevumu ēkā paredzēta ēdināšanas iestāde, paredz atsevišķu telpu organiskajiem atkritumiem.Telpā nodrošina atbilstošu mikroklimatu |
| 3.4.5. |  | saimniecības noliktava | 20 m2 |
| 3.4.6. |  | apsardzes postenis | 12 m2/precizē projektēšanas uzdevumā |
| 3.4.7. |  | inženiersistēmu kontroles un vadības telpa | Precizē projektēšanas uzdevumā |
| 3.5. | ēkā iekļautās tehniskās telpas, tai skaitā |  |  |
| 3.5.1. | ventkamera |  | Prasības nosaka projektēšanas uzdevumā |
| 3.5.2. | siltummezgls |  | Prasības nosaka projektēšanas uzdevumā |
| 3.5.3. | ūdens ievads, sūkņu telpa |  | Prasības nosaka projektēšanas uzdevumā |
| 3.5.4. | elektroapgādes ievada telpa |  | Prasības nosaka projektēšanas uzdevumā |
| 3.5.5. | vājstrāvu tīklu ievada telpa |  | Prasības nosaka projektēšanas uzdevumā |
| 3.5.6. | autonomais elektrobarošanas avots (UPS) |  | Prasības nosaka projektēšanas uzdevumā |
| 3.5.7. | dīzeļģeneratora telpa |  | Prasības nosaka projektēšanas uzdevumā |
| 3.5.8. | dzesēšanas iekārtu telpa |  | Prasības nosaka projektēšanas uzdevumā |
| 3.5.9. | dzesēšanas iekārtu zona (ārtelpa ēkas apjomā) |  | Prasības nosaka projektēšanas uzdevumā |
| 3.5.10. | citas tehniskās telpas |  | Prasības nosaka projektēšanas uzdevumā |
| 3.6. | papildu telpu grupas, kas nepieciešamas iestādes īpašo funkciju veikšanai |  | Šo telpu platība nav iekļauta 2.2. apakšpunktā minēto nosacīto darba vietu lietderīgās un kopējās platības aprēķinos  |
| 3.6.1. |  | serveru telpas | Nosakāmas projektēšanas uzdevumā |
| 3.6.2. |  | citas telpas un telpu grupas, kas nepieciešamas iestādes īpašo funkciju veikšanai | Nosakāmas projektēšanas uzdevumā |
| 4. | Apmeklētāju skaits ēkā |  | Nosakāms projektēšanas uzdevumā |
| 5. | Paredzamais darba režīms |  | Projektēšanas uzdevumā nosaka: * paredzamo darbdienas ilgumu;
* telpas, kurās paredzēts 24 stundu darba režīms
 |
| 6. | Telpu dimensijas |  |  |
| 6.1. |  | telpu griestu augstums | Nosakāms projektēšanas uzdevumā |
| 6.2. |  | gaiteņu platums | Saskaņā ar būvnormatīvu par būvju ugunsdrošību un būvnormatīvu par publiskām būvēm |
| 7. | Personu ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem piekļuves iespējas |  | Saskaņā ar būvnormatīvu par publiskām būvēm |
| 8. | Skaņas izolācijas prasības |  | Saskaņā ar būvnormatīvu par būvakustiku  |
| 9. | Drošības prasības |  | Nosakāmas projektēšanas uzdevumā |

Piezīme. \* Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumu Nr. 494 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu" 33.5. apakšpunkta un Ministru kabineta 2010. gada 14. decembra noteikumu Nr. 2 "Valsts pārvaldes iestādes struktūras izveidošanas kārtība" 7. punkta izpratnei.

Finanšu ministra vietā –

aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis