3. pielikums   
Ministru kabineta   
2016. gada  9. augusta

noteikumiem Nr. 529

**C kategorijas stacijām raidīšanai atļautās radiofrekvenču joslas un jaudas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Radiofrekvenču josla | Sadalījuma kategorija1 | Jauda2 | Piezīmes |
| 1. | 144–146 MHz | PRIMeks | pZ ≤ 10 W | Izstarojuma klase F3E, G3E |
| 2. | 430–440 MHz | PRIM | pZ ≤ 10 W | Izstarojuma klase F3E, G3E |

Piezīmes.

1. 1Sadalījuma kategoriju apzīmējumi:

1.1. PRIM – šādi apzīmētā joslā radioamatieru dienests ir primārs. Ar "PRIM" apzīmētā joslā radioamatieru radiostacija nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus citiem primārajiem dienestiem;

1.2. PRIMeks – šādi apzīmētā joslā radioamatieru dienests ir ekskluzīvi primārs – joslā atļauti tikai radioamatieru dienesta radiostaciju raidījumi.

2. 2pZ (radioraidītāja nesēja jauda) – vidējā jauda, ko raidītājs pievada antenas fīderam viena radiofrekvences perioda laikā apstākļos bez modulācijas.

3. Atļauts izmantot tikai rūpnieciski izgatavotas pārnēsājamas vai mobilas radiostacijas. Radiostaciju pārbūve nav atļauta.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis