*Projekts*

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2016.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Noteikumi Nr.\_\_\_\_\_\_

Rīgā (prot. Nr.\_\_\_ \_­­­­­­­­­\_ .§)

**Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.marta noteikumos Nr.214 „Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizācijas, iegādāšanās, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, ražošanas, demonstrēšanas (izmantošanas), kā arī komercizstāžu rīkošanas**

**un pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas noteikumi”**

Izdoti saskaņā ar

Pirotehnisko izstrādājumu aprites

likuma 14. un 18.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 22.marta noteikumos Nr.214 „Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizācijas, iegādāšanās, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, ražošanas, demonstrēšanas (izmantošanas), kā arī komercizstāžu rīkošanas un pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2011, 48.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu “klase” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “kategorija” (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt noteikumu tekstā skaitli un vārdu “1.klases” ar tekstu “F1 kategorijas”.

3. Aizstāt noteikumu tekstā skaitli un vārdu “4.klases” ar tekstu “F4 kategorijas”.

4. Aizstāt noteikumu tekstā skaitļus un vārdus “2. un 3.klases” ar tekstu “F2 un F3 kategorijas”.

5. Aizstāt noteikumu tekstā skaitļus un vārdus “1., 2. un 3.klases” ar tekstu “F1, F2 un F3 kategorijas”.

6. Svītrot noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā skaitli un vārdus “12.panta astoto daļu”.

7. Svītrot 1.2.apakšpunktu.

8. Aizstāt 9.punktā skaitļus un vārdus “2., 3. un 4.klases” ar tekstu “F2, F3 un F4 kategorijas”.

9. Izteikt 13.7. un 13.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

“13.7. noliktava ir nodrošināta ar zibensaizsardzības sistēmu un elektroietaisēm atbilstoši būvnormatīvam par ēku iekšējo elektroinstalāciju;

13.8. noliktava ir aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, kas trauksmes, bojājumu, bloķēšanas ierīču un sistēmu signālus automātiski pārraida uz apsardzes vadības centra monitoringa un trauksmes signālu uztveršanas pulti.”

10. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

“14. Noliktava ir nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši ugunsdrošības noteikumu prasībām, paredzot, ka noliktavā ugunsslodze ir virs 600 MJ/m2.”

11. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

“17. Telpās, kurās glabājas uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskie izstrādājumi, aizliegts smēķēt, lietot atklātu liesmu un elektrosildītājus ar atklāta tipa sildelementiem, kā arī izmantot tādas elektroietaises, rīkus, instrumentus un citus priekšmetus, kurus lietojot var rasties dzirksteles.”

12. Svītrot 33.punktu.

13. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

“36. Veikals atbilst šādām ugunsdrošības prasībām un nosacījumiem:

36.1. veikalam ir tirdzniecības zāle un glabātava vai noslēdzams metāla skapis (kaste), kura sienu biezums nav mazāks par 2 mm un kura ugunsizturība ir lielāka par 30 minūtēm;

36.2. veikals ir vismaz U2 ugunsnoturības pakāpes būve vai tas ir iebūvēts būvē, kuras minimālā ugunsnoturības pakāpe ir U2;

36.3. veikals no citām telpām ir norobežots ar ugunsdrošām būvkonstrukcijām, kuru minimālā ugunsizturība ir noteikta būvnormatīvā par būvju ugunsdrošību;

36.4. glabātava no veikala tirdzniecības zāles un citām telpām ir norobežota ar ugunsdrošām būvkonstrukcijām, kuru minimālā ugunsizturība ir noteikta būvnormatīvā par būvju ugunsdrošību;

36.5. glabātava ir aprīkota ar slēdzamām dubultdurvīm. Ārdurvis un to karkass ir izgatavots no metāla. Kopējais durvju biezums ir ne mazāks par 40 mm;

36.6.veikals ir aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, kas trauksmes, bojājumu, bloķēšanas ierīču un sistēmu signālus automātiski pārraida uz apsardzes vadības centra monitoringa un trauksmes signālu uztveršanas pulti;

36.7. veikals ir nodrošināts ar elektroietaisēm atbilstoši būvnormatīvam par ēku iekšējo elektroinstalāciju;

36.8. veikalam ir atsevišķa izeja uz āru.”

14. Papildināt noteikumus ar 36.1punktu šādā redakcijā:

“36.1 Ja veikalu ierīko mazēkā vai atsevišķā rūpnieciski izgatavotā vienstāva ēkā ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā konteinertipa ēkā vai būvizstrādājumā, tas atbilst šo noteikumu 36.1., 36.4. 36.6. un 36.7.apakšpunkta un šādām ugunsdrošības prasībām un nosacījumiem:

361.1. veikalam ir vismaz U2 ugunsnoturības pakāpe;

361.2. veikals nav iebūvēts citā būvē un no tā starp citām būvēm ir nodrošinātas minimālās ugunsdrošības atstarpes atbilstoši būvnormatīvam par būvju ugunsdrošību.”

15. Papildināt noteikumus ar 411.un 412.punktu šādā redakcijā:

“411. Veikalā aizliegts smēķēt, lietot atklātu liesmu un elektrosildītājus ar atklāta tipa sildelementiem, kā arī izmantot tādas elektroietaises, rīkus, instrumentus un citus priekšmetus, kurus lietojot var rasties dzirksteles.

412. Veikals ir nodrošināts ar ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši ugunsdrošības noteikumu prasībām, paredzot, ka veikala ugunsbīstamības līmenis ir vidējs.”

16. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

“43. Laikā, kad veikals ir slēgts pircējiem, kā arī veikala, kas ierīkots dzīvojamā ēkā, darbības laikā*,* tā tirdzniecības zālē atrodas F1, F2 un F3 kategorijas uguņošanas ierīces un T1 kategorijas skatuves pirotehniskie izstrādājumi tādā daudzumā, lai to kopējā propelenta masa nebūtu lielāka par 20 kg.”

17. Svītrot 2.3.apakšnodaļu.

18. Izteikt 74.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“74.3. ražošanas telpa no citām telpām ir norobežota ar ugunsdrošām būvkonstrukcijām, kuru minimālā ugunsizturība ir noteikta būvnormatīvā par būvju ugunsdrošību;”.

19. Aizstāt 74.5.apakšpunktā vārdu “elektroierīces” ar vārdu “elektroietaises”.

20. Izteikt 74.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

“74.8. ražošanas telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, kas trauksmes, bojājumu, bloķēšanas ierīču un sistēmu signālus automātiski pārraida uz apsardzes vadības centra monitoringa un trauksmes signālu uztveršanas pulti.”

21. Izteikt 77.punktu šādā redakcijā:

“77. Ražošanas telpa ir nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši ugunsdrošības noteikumu prasībām, paredzot, ka ražošanas telpā ir sprādzienbīstama vide un ugunsslodze virs 600 MJ/m2.”

22. Izteikt 79.punktu šādā redakcijā:

“79. Ražošanas telpā aizliegts smēķēt, lietot atklātu liesmu un elektrosildītājus ar atklāta tipa sildelementiem, kā arī izmantot tādas elektroietaises, rīkus, instrumentus un citus priekšmetus, kurus lietojot var rasties dzirksteles.”

23. Aizstāt 137.punkā vārdu “ugunsdzēšamie” ar vārdu “ugunsdzēsības”.

24. Papildināt 140.punktu aiz vārda “liesmu” ar vārdiem “, kā arī izmantot tādas elektroietaises, rīkus, instrumentus un citus priekšmetus, kurus lietojot var rasties dzirksteles.”

25.Aizstāt 151.punktā skaitļus un vārdus “3. vai 4.klases” ar tekstu “F3 vai F4 kategorijas”.

26. Izteikt 156.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“156.1.3. ugunsdzēsības aparātus ar minimālo dzēstspēju 68A 466B;”.

27. Aizstāt 156.2.apakšpunktā vārdu “stacionāro” ar vārdu “automātisko”.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

Iesniedzējs: Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

Vīza: valsts sekretāre Ilze Pētersone - Godmane

23.08.2016. 11:14

911

A.Sudārs, 67208188

andris.sudars@vp.gov.lv