1. pielikums

Ministru kabineta

2020. gada 30. jūnija

noteikumiem Nr. 431

**Pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā izmantojamo plombu
parametri un** **tehniskā specifikācija**

Pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā plombas atbilst Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 301. pantā noteiktajām prasībām un šādiem tehniskās specifikācijas parametriem:

1. Lentveida *Tyden Seal* tipa plomba (attēls) sastāv no:

1.1. metāla lentes, kuras garums ir 21,43 cm un platums – 0,95 cm. Uz lentes ir uzraksts "LATVIJAS MUITA", TIR nosūtītāja atļaujas numurs un identifikācijas numurs, kas sastāv no diviem burtiem un septiņiem cipariem;

1.2. fiksējošā mehānisma.

2. Lentveida *Tyden Seal* tipa plombai ir pagarinoša lente, kuras platums ir 4–5 mm, perforējuma garums – 8–12 mm un intervāls starp perforējumiem – 13 mm.



Attēls

Finanšu ministrs J. Reirs