2. pielikums

Ministru kabineta

2020. gada 28. jūlija

noteikumiem Nr. 494

**Bīstamās zonas aprēķina raksturlielumi, izmantojot garstobra-vītņstobra, īsstobra-vītņstobra vai lielas enerģijas pneimatiskos ieročus**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametri | Šāviņa veids | Garstobra-vītņstobra šaujamieroči un lielas enerģijas pneimatiskie ieroči, kuru kalibrs ir līdz 5,6 mm | Garstobra-vītņstobra šaujamieroči, kuru kalibrs ir no 5,6 mm līdz 9 mm | Īsstobra-vītņstobra šaujamieroči |
| MMR – maksimālais rikošeta attālums šaušanas virzienā | Lode | 3200 m | 5000 m | 1700 m |
| Wr – paralēlais rikošeta attālums | 725 m | 1175 m | 412,5 m |

Piezīme. Aprēķinot bīstamo zonu, ņemts vērā, ka, izmantojot šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, ir iespējama šāviena novirze uz augšu 10°.

Iekšlietu ministra vietā –

ekonomikas ministrs J. Vitenbergs