14.pielikums

Ministru kabineta

2012.gada 21.augusta

noteikumiem Nr.570

**Grieztās sūnu kūdras (gabalkūdras) ieguves uzskaites žurnāls**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Atradne, kurā atrodas licences laukums: | | | |
| 1.1. nosaukums |  | | | |
| 1.2. administratīvā vai teritoriālā piederība, adrese (ja iespējams) |  | |
|  | | (pilsēta, novads, pagasts) | |
| 2. Derīgo izrakteņu ieguvējs | |  | |
|  | | (pašvaldības nosaukums, komersanta firma un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds) | |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Zemes dzīļu izmantošanas licences numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| izsniegta \_\_\_\_\_\_\_\_\_.gada \_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ un derīga līdz \_\_\_\_\_\_\_\_.gada\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (zemes dzīļu izmantošanas licences izsniedzējs) | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Par žurnāla aizpildīšanu atbildīgā persona |  |
|  | (amats, vārds, uzvārds) |

**5. Grieztās sūnu kūdras (gabalkūdras) uzskaites lauks Nr.\_\_\_\_\_**

1.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datums | Kartas numurs  Tranšejas kārtas numurs kartā | Izrakts diennaktī | | | Kūdras iznākums tonnās no 1 m3 (W = 40 %) | Izrakts  (m3) | | Tonnas (W = 40 %) | | | Izvesta iegūtā kūdra (tonnas) (W = 40 %) |
| garums (m) | šķērsgriezums (m2) | apjoms (m3) | dienā | no mēneša  sākuma | dienā | no mēneša sākuma | no sezonas  sākuma |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1. Tabulas 2.ailē norāda arī kartā izraktās tranšejas kārtas numuru.

2. Tabulas 3.ailē norāda faktiski izrakto kopgarumu diennaktī.

3. Tabulas 4.ailē grieztajai kūdrai (atskaitot zudumus, piemēram, no celmiem, iebrukumiem) norāda izraktās tranšejas vidējo šķērsgriezumu, bet gabalkūdrai – šķērsgriezumu, kādu konkrētā mašīna izklāj gājienā.

4. Tabulas 6.ailē norāda tilpumsvaru (tonnās) pārrēķinam no dabīgā uz nosacīto mitrumu (pēc tehnoloģiskās projektēšanas normām, lauku inventarizācijas materiāliem vai laboratorijas analīzēm).

5. Tabulas piezīmēs norāda nosacītos zudumus (procentos vai kubikmetros).

Par uzskaiti atbildīgā persona \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, vārds, uzvārds)

**6. Grieztās kūdras (gabalkūdras) uzskaites**

**kopsavilkums pa laukiem**

2.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datums | Lauka numurs | Iegūts (m3) | | | Iegūts (tonnas)  (W = 40 %) | | | Izvesta iegūtā kūdra (tonnas) (W = 40 %) |
| dienā | no mēneša sākuma | no sezonassākuma | dienā | no mēneša sākuma | no sezonas  sākuma |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Par uzskaiti atbildīgā persona \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, vārds, uzvārds)

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs