1. pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 202-15

"Būvprojekta saturs un noformēšana"

(apstiprināts ar Ministru kabineta

2015. gada  9. jūnija

noteikumiem Nr. 281)

**Būvprojekta rasējumu noformēšanai piemērojamo standartu saraksts**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p. k. | Standarta šifrs | Standarta nosaukums |
| 1. | LVS ISO 128-20:2008 | Tehniskie rasējumi. Shēmu vispārīgie principi – 20. daļa: Pamatnoteikumi līnijām |
| 2. | LVS ISO 128-21:2008 | Tehniskie rasējumi. Shēmu vispārīgie principi – 21. daļa: Līniju sagatavošana CAD sistēmām |
| 3. | LVS ISO 128-22:2008 | Rasējumi. Attēlojuma vispārīgie principi. 22. daļa: Pamatnorunas par norāžu līnijām un to plauktiņiem, to izmantošana |
| 4. | LVS EN ISO 3098-0:2008 | Ražojumu tehniskā dokumentācija. Raksts. 0. daļa: Vispārīgās prasības (ISO 3098-0:1997) |
| 5. | LVS EN ISO 3098-5:1997 | Ražošanas tehniskā dokumentācija. Raksts – 5. daļa: Latīņu alfabēta CAD raksts, skaitļi un zīmes |
| 6. | LVS EN ISO 3766:2004 | Būvniecības rasējumi. Betona stiegrojuma vienkāršotais attēlojums |
| 7. | LVS EN ISO 4157-1:2007 | Būvniecības rasējumi. Apzīmējumu sistēmas. 1. daļa: Ēkas un ēku daļas |
| 8. | LVS EN ISO 4157-2:2003 | Būvniecības rasējumi – Apzīmējumu sistēmas – 2. daļa: Telpu nosaukumi un numerācija |
| 9. | LVS EN ISO 4157-3:2003 | Būvniecības rasējumi – Apzīmējumu sistēmas – 3. daļa: Telpu identifikatori |
| 10. | LVS EN ISO 4172:2003 | Tehniskie rasējumi – Būvniecības rasējumi – Saliekamo konstrukciju montāžas rasējumi |
| 11. | LVS EN ISO 5261:2008 | Rasējumi. Vienkāršots stieņu un profilu attēlojums (ISO 5261:1995) |
| 12. | LVS EN ISO 5456-1:2008 | Rasējumi. Projicēšanas metodes. 1. daļa: Konspekts |
| 13. | LVS EN ISO 5456-2:2008 | Rasējumi. Projicēšanas metodes. 2. daļa: Ortografiskie attēlojumi (ISO 5456-2:1996) |
| 14. | LVS EN ISO 5456-3:2008 | Rasējumi. Projicēšanas metodes. 3. daļa: Aksonometriskie attēlojumi (ISO 5456-3:1996) |
| 15. | LVS EN ISO 5456-4:2008 | Rasējumi. Projicēšanas metodes. 4. daļa: Centrālā projekcija (ISO 5456-4:1996) |
| 16. | LVS EN ISO 5845-1:2008 | Rasējumi. Vienkāršots skrūvējumu, kniedējumu un tamlīdzīgu montāžas stiprinājumu attēlojums. 1. daļa: Vispārīgie principi (ISO 5845-1:1995) |
| 17. | LVS EN ISO 6284:2008 | Būvniecības rasējumi – Norādījumi par robežvērtību pielaidēm |
| 18. | LVS EN ISO 6411:2008 | Rasējumi. Vienkāršots centra urbumu attēlojums (ISO 6411:1982) |
| 19. | LVS EN ISO 6412-3:2008 | Rasējumi. Vienkāršots cauruļvadu attēlojums. 3. daļa: Ventilācijas un kanalizācijas sistēmu armatūra (ISO 6412-3:1993) |
| 20. | LVS EN ISO 6428:2008 | Rasējumi. Prasības mikrokopējamiem rasējumiem (ISO 6428:1982) |
| 21. | LVS ISO 7296-2:2008 | Celtņi. Grafiskie simboli – 2. daļa: Mobilie celtņi |
| 22. | LVS EN ISO 7437:2003 | Tehniskie rasējumi – Būvniecības rasējumi – Vispārīgie noteikumi saliekamo būvdetaļu ražošanas rasējumu noformēšanai |
| 23. | LVS EN ISO 7518:2008 | Rasējumi. Būvniecības rasējumi. Vienkāršots ēku un citu būvju nojaukšanas un pārbūvēšanas attēlojums (ISO 7518:1983) |
| 24. | LVS EN ISO 7519:2008 | Rasējumi. Būvniecības rasējumi. Vispārīgie attēlojuma principi kopskata un kopsalikuma rasējumiem (ISO 7519:1991) |
| 25. | LVS EN ISO 8560:2003 | Tehniskie rasējumi – Būvniecības rasējumi – Moduļa izmēru, līniju un tīklu attēlojums |
| 26. | LVS EN ISO 9431:2003 | Būvniecības rasējumi. Rasējuma laukuma, teksta laukuma un rakstlaukuma novietojums rasējumos |
| 27. | LVS ISO 10628:2013 | Diagrammas ķīmijas un naftas ķīmijas ražošanas nozarēm. 2. daļa: Grafiskie simboli (ISO 10628-2:2012) |
| 28. | LVS EN ISO 11091:2008 | Būvniecības rasējumi. Ainavu rasēšanas prakse (ISO 11091:1994) |
| 29. | LVS ISO 13567-1:2008 | Izstrādājumu tehniskā dokumentācija. CAD datu slāņu organizēšana un nosaukšana. 1. daļa: Pārskats un principi (ISO 13567-1:1998) |
| 30. | LVS ISO 13567-2:2008 | Izstrādājumu tehniskā dokumentācija. CAD datu slāņu organizēšana un nosaukšana. 2. daļa: Būvniecības dokumentācijā lietotie jēdzieni, formāti un kodi (ISO 13567-2:1998) |

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola