2.pielikums

Latvijas būvnormatīvam LBN 305-15

„Ģeodēziskie darbi būvniecībā”

(Apstiprināts ar Ministru kabineta

2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_

noteikumiem Nr.\_\_\_)

1. Galveno būvašu nospraušanas aktā norādīto informāciju var papildināt, ja tas nepieciešamas konkrētajam objektam.

**Galveno būvašu nospraušanas AKTS**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(akta sastādīšanas vieta) (datums)

Pasūtījuma identifikācijas Nr.\_\_\_\_\_\_

Objekta nosaukums un adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Būvniecības ierosinātājs

(pasūtītājs) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(fiziskās personas vārds, uzvārds,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

dzīvesvieta un tālruņa numurs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs)

1. Ģeodēzisko darbu veicējs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

kas darbojas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese)

nosprauda galvenās būvasis (turpmāk – Būvasis) būvobjektā atbilstoši \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izdotajai

(būvvaldes nosaukums)

būvatļaujai Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ un saskaņotajam (akceptētajam)

(datums)

būvprojektam \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(būvprojekta nosaukums, rasējuma Nr., datums)

2. Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)/būvuzraugs apņemas pārraudzīt Būvašu nospraustos punktus.

3. Akts sastādīts uz \_\_\_\_\_\_\_ lapām trīs eksemplāros. Ģeodēzisko darbu veicējam viens eksemplārs, bet būvniecības ierosinātājam (pasūtītājam) divi eksemplāri.

4. Aktam pievienoti šādi pielikumi:

4.1. nosprausto punktu un būvobjekta ģeodēziskā tīkla punktu koordinātas uz \_\_\_\_ lapām;

4.2. būvašu nospraušanas plāns uz \_\_\_\_ lapām.

5. Darbi ir veikti atbilstoši būvprojektam, būvnormatīviem, un tie ir pieņemti.

Ģeodēzisko darbu veicējs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (vārds, uzvārds, paraksts1)

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)/būvuzraugs2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vārds, uzvārds, paraksts1)

Būvdarbu veicējs/atbildīgais būvdarbu vadītājs3 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vārds, uzvārds, paraksts1)

Piezīmes.

1 Dokumenta rekvizītu „paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2 Būvuzraugu piesaista, ja objektā tiek veikta būvuzraudzība.

3 Būvdarbu veicēju (atbildīgo būvdarbu vadītāju) piesaista, ja tas nepieciešams.

2. Galveno būvašu nospraušanas akta pielikumos ietver šāda veida informāciju (pielikumus var apvienot vienā lapā):

2.1. Tabulu, kurā norāda nosprausto punktu un būvobjekta ģeodēziskā tīkla punktu koordinātas:

2.1.1. izmantotos vai papildus ierīkotos un nostiprinātos būvobjekta ģeodēziskā tīkla punktus, to numurus, koordinātas (un augstumu norāda ja nepieciešams), izmantotās pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas nosaukumu;

2.1.2. nosprausto punktu numurus, koordinātas, pēc pieprasījuma augstumu un nostiprinājuma veidu.

2.2. Galveno būvašu nospraušanas plānu, kurā attēlo:

2.2.1. lapas rāmi;

2.2.2. rakstlaukumu, kurā norāda sertificētās personas vārdu, uzvārdu un sertifikāta numuru, paraksta vietu un paraksta datumu, pakalpojuma sniedzēja – komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un atbildīgā vadītāja (struktūrvienības vadītāja) amata nosaukumu, vārdu, uzvārdu, paraksta vietu, paraksta datumu, pasūtījuma nosaukumu un administratīvo teritoriju, pasūtītāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, mērogu, izdrukas lapu numerāciju, pasūtījuma identifikācijas numuru;

2.2.3. piezīmes, kurās norāda būvašu nospraušanas datumu, koordinātu (un augstuma sistēmu), lietoto mēroga koeficientu;

2.2.4. kadastra informāciju no būvprojekta, ja ir piesaistes no īpašumu robežām;

2.2.5. ziemeļu virziena norādi;

2.2.6. koordinātu tīkla krustpunktus ar 10 centimetru soli plānā un vismaz viena koordinātu tīkla krustpunkta koordināti;

2.2.7. nospraustās būvasis (vai iznesumus), to apzīmējumus un numerāciju atbilstoši būvprojektam;

2.2.8. citus topogrāfiskos elementus plāna lasāmībai;

2.2.9. nosprausto būvašu savstarpējos attālumus, pēc pieprasījuma attālumus attiecībā pret zemes vienības robežām, ielu sarkanajām līnijām u.c. apvidus elementiem atbilstoši būvprojektam.

Ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministre D.Reizniece-Ozola

Vīza:

Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs,

Valsts sekretāra vietnieks J.Spiridonovs

11.05.2015.

471

E.Avota

67013262, Evija.Avota@em.gov.lv