*Projekts*

3.pielikums

Ministru kabineta  
2015.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_noteikumiem Nr. \_\_\_\_\_

**Numura sastādīšanas procedūra**

**1. Vispārējā**

1.1. Numura sastādīšana, veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Starptautiskais prefikss (00) | Valsts kods | Nacionālais numurs |

Piezīme:

Simbolu + (plus) var lietot sastādot numuru uz mobilās galaiekārtas, un tas aizvieto starptautisko prefiksu 00.

1.2. Numura sastādīšana, veicot iekšzemes izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā:

|  |
| --- |
| Nacionālais numurs |

1.3. Numura sastādīšana, veicot iekšzemes izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā uz triju, četru, piecu vai sešu ciparu īso numuru:

|  |
| --- |
| 1XX (X) |
| 1XXX (X) |
| 116XXX |
| 82XXX |
| 83XX–89XX |

1.4. Numura sastādīšana, veicot iekšzemes izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā uz divu ciparu īso pakalpojumu numuru:

|  |
| --- |
| 0X |

**2. Izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora izvēles vai publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējās izvēles pakalpojumu.**

2.1. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas, veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Operatora izvēles kods (10X(X) vai 19X) | Starptautiskais prefikss (00) | Valsts kods | Nacionālais numurs |

2.2. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas, veicot iekšzemes izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā:

|  |  |
| --- | --- |
| Operatora izvēles kods (10X(X) vai 19X) | Nacionālais numurs |

2.3. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Starptautiskais prefikss (00) | Valsts kods | Nacionālais numurs |

2.4. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot iekšzemes izsaukumu publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā vai publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā:

|  |
| --- |
| Nacionālais numurs |

Vides aizsardzības

un reģionālās attīstības ministrs

K.Gerhards

Vīza:

valsts sekretārs G.Puķītis

29.05.2015.

289

A.Vāvere

66016536, [aija.vavere@varam.gov.lv](mailto:aija.vavere@varam.gov.lv)