3. pielikums

Latvijas būvnormatīvam

LBN 200-20 "Vispārīgas prasības būvēm"

(apstiprināts ar Ministru kabineta

2020. gada ….

noteikumiem Nr. ….)

# **Telpu minimālā platība**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Būves un telpu lietošanas veids | Telpas nosaukums (funkcija) | Telpas minimālā platība |
| 1. | **Publisku pasākumu**  **zāles** | | |
| 1.1. |  | Skatītāju zāles kamerzālēs un kinoteātros | 0,9 m2/cilv. |
| 1.2. |  | Zāles publiskiem pasākumiem mācību iestādēs | 0,8 m2/cilv. |
| 1.3. |  | Skatītāju zāles teātros un koncertzālēs | 0,7 m2/cilv. |
| 1.4. |  | Skatītāju zāles klubos | 0,65 m2/cilv. |
| 1.5. |  | Konferenču zāles | 1,2 m2/cilv. |
| 1.6. |  | Ieejas vestibils | 0,3 m2/cilv. |
| 1.7. |  | Ieejas vestibils (foajē) teātriem, klubiem, kinoteātriem, koncertzālēm | 0,6 m2/cilv. |
| 1.8. |  | Ieejas vestibils konferenču zālēm un sporta ēkām | 0,4 m2/cilv. |
| 1.9. |  | Garderobe (min. 18 m2) | 0,15 m2/cilv. |
| 2. | **Vispārējās un speciālās izglītības iestādes** | | |
| 2.1. |  | Laboratorijas telpas skolās | 2,4 m2/cilv. |
| 2.2. |  | Laboratorijas telpas augstskolās | 4,0 m2/cilv. |
| 2.3. |  | Ķīmijas un fizikas klases | 2,4 m2/cilv. |
| 2.4. |  | Mājturības un tehnoloģiju klases | 4,5 m2/cilv. |
| 2.5. |  | Datorklases | 3,0 m2/cilv. |
| 2.6. | Auditorijas un lekciju telpas | līdz 15 vietām; | 2,5 m2/cilv. |
|  | līdz 25 vietām; | 2,2 m2/cilv. |
|  | līdz 50 vietām; | 1,8 m2/cilv. |
|  | līdz 75 vietām; | 1,5 m2/cilv. |
|  | līdz 100 vietām; | 1,3 m2/cilv. |
|  | līdz 150 vietām; | 1,2 m2/cilv. |
|  | līdz 350 vietām; | 1,1 m2/cilv. |
|  | vairāk par 350 vietām | 1,0 m2/cilv. |
| 2.7. | Aktu zāles (aulas) platība atbilstoši kopējam skolēnu (studentu) skaitam | Līdz 2000 studentiem | 0,32 m2/cilv. |
|  |  | ja studentu skaits ir līdz 2000 | 0,30 m2/cilv. |
|  |  | ja studentu skaits ir līdz 6000 | 0,22 m2/cilv. |
|  |  | ja studentu skaits ir lielāks par 6000 | 0,15 m2/cilv. |
| 3. | **Mūzikas un mākslas klases** | | |
| 3.1. | Mūzikas skola |  |  |
| 3.1.1. |  | klase, kabinets divu vai triju grupu nodarbībām - ansamblis | 3,0 m2/cilv. |
| 3.1.2 |  | klase, kabinets vidēji 40 audzēkņu nodarbībām – koris | 1,5 m2/cilv. |
| 3.1.3. |  | mācību koncertzāle vidēji 40 audzēkņu nodarbībām (telpas augstums – ne mazāks par 4,5 metri) - orķestris | 1,5 m2/cilv. – skatuve 0,6 m2/cilv. – zāle |
| 3.1.4. |  | individuālo nodarbību klase, klavieres | 12 m2 |
| 3.1.5. |  | individuālo nodarbību klase, stīgu instrumenti | 12 m2 |
| 3.1.5. |  | individuālo nodarbību klase, pūšamie instrumenti | 15 m2 |
| 3.1.6. |  | individuālo nodarbību klase, sitamie instrumenti | 18 m2 |
| 3.1.7. |  | individuālo nodarbību klase, tautas instrumenti | 15 m2 |
| 3.1.8. |  | individuālo nodarbību klase, solo dziedāšana | 18 m2 |
| 3.1.9. |  | individuālo nodarbību klase, kordiriģēšana | 15 m2 |
| 3.2. | Baleta skola |  |  |
| 3.2.1. |  | nodarbību zāle 12 audzēkņu grupai (telpas augstums – ne mazāks par 4,5 metri), nodarbības pie stieņa | 4,0 m2/cilv. |
| 3.2.2. |  | nodarbību zāle 16 audzēkņu grupai (telpas augstums – ne mazāks par 4,5 metri) nodarbības pie stieņa | 4,5 m2/cilv. |
| 3.2.3. |  | zāle grupu nodarbībām (telpas augstums – ne mazāks par 4,5 metri) | 80 m2 |
| 3.2.4 |  | zāle grupu nodarbībām (telpas augstums – ne mazāks par 4,5 metri), mēģinājumi, uzvedumi | 18 x 15 x 4,5 m |
| 3.2.5. |  | individuālo nodarbību klase, baleta mācības | 20 m2 |
| 3.3. | Mākslas skola | klase vai kabinets grupu nodarbībām, zīmēšana, gleznošana, kompozīcija | 3 m2/cilv. |
| 4. | **Bibliotēkas** | Lasītavas | 2,4 m2/cilv. |
| 5. | **Darba telpas visu lietošanas veidu būvēs** | | |
| 5.1. |  | Darba telpa atsevišķā kabinetā | 10 m2 |
| 5.2. |  | Darba telpa atsevišķā kabinetā ar apmeklētāju pieņemšanu | 12 m2 |
| 5.3. |  | Atvērtā plānojuma birojā | 6 m2/cilv. |
| 5.4. |  | Apmeklētāju uzgaidāmās telpas |  |
| 5.5. |  | Līdz 10 cilvēkiem | 2 m2/cilv. |
| 5.6. |  | Līdz 20 cilvēkiem | 1,5 m2/cilv. |
|  |  | Uz katru nākamo virs 20 cilvēkiem | 1,0 m2/cilv. |
| 6. | **Sabiedriskās ēdināšanas telpas** | | |
| 6.1. |  | Ēdamzāles skolās | 0,8 m2/cilv. |
| 6.2. |  | Ēdamzāles universitātēs u.tml. | 1,8 m2/cilv. |
| 6.3. |  | Ēdamzāles slimnīcās, kur tiek apkalpoti apmeklētāji riteņkrēslos | 2,5 m2/cilv. |
| 6.4. |  | Ēdamzāles slimnīcās ar stacionāru | 1,2 m2/cilv. |
| 6.5. |  | Ēdamzāles restorānos, vispārējas pieejas ēdnīcās | 1,8 m2/cilv. |
| 6.6. |  | Ēdamzāles kafejnīcās un bāros | 1,6 m2/cilv. |
| 7. | **Viesu izmitināšanas ēkas** | | |
| 7. |  | Viesu istabas viesnīcās, viesu mājās, dienesta viesnīcās u.c. | 4,0 m2/cilv. |

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs