2020. gada . septembrī Noteikumi Nr.

Rīgā (prot. Nr. .§)

**Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 329** **“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves””**

Izdoti saskaņā ar

Būvniecības likuma

5. panta pirmās daļas 3. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 329 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”” (Latvijas Vēstnesis, 2015, 125. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt būvnormatīva 180.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“180.1. Apdzīvotu vietu apbūves teritorijā gruntsūdens līmenis nodrošina būvju un infrastruktūras objektu drošību, stiprību un stabilitāti atbilstoši apbūves veidam;”.

2. Svītrot būvnormatīva 181. punkta otro teikumu.

3. Izteikt būvnormatīva 188. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Susinātājdrenu cauruļu diametrs ir vismaz 75 mm, bet apdzīvotās vietās – vismaz 50 mm un minimālais garenslīpums – vismaz 0,3 %.”

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards