2. pielikums

Ministru kabineta

2021. gada 7. janvāra

noteikumiem Nr. 26

**Autoceļa konstrukcijas un autoceļu kompleksā ietilpstošu būvju uzturēšanas prasību izpildes laiks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p. k. | Prasības | Uzturēšanas klase |
| A | B | C | D | E |
| Izpildes laiks |
| 1. | Ceļa drošības barjeru bojājumu novēršana | 1 mēnesis | 1 mēnesis | – | – | – |
| 2. | Žogiem atklāto trūkumu novēršana  | 1 mēnesis | 1 mēnesis | – | – | – |
| 3. | Bojāto gaismas elementu nomaiņa | 1 mēnesis | – | – | – | – |
| 4. | Apgaismes stabu un to stiprinājumu elementu bojājumu novēršana | 1 mēnesis | 1 mēnesis | – | – | – |
| 5. | Gājēju tuneļu apgaismojuma atjaunošana | 1 nedēļa | – | – | – | – |
| 6. | Autoceļa konstrukcijas izskalojumu un nogruvumu, kas dziļāki par 50 cm, aizbēršana  | 1 nedēļa | 2 nedēļas | 1 mēnesis | 2 mēneši | - |
| 7. | Grāvju tīrīšana | 1 nedēļa | 2 nedēļas | 1 mēnesis | – | – |
| 8. | Aizsērējušu caurteku un ūdens novadīšanas cauruļu tīrīšana | 1 mēnesis | 2 mēneši | 3 mēneši | – | – |
| 9. | Gūliju, kanalizācijas, drenāžas, ūdensvadu aku un skataku remonts  | 1 nedēļa | 2 nedēļas | 1 mēnesis | – | – |
| 10. | Tiltu un pārvadu brauktuvju, ūdens novadīšanas cauruļu, tekņu, drošības joslu, deformācijas šuvju un ietvju tīrīšana  | 3 diennaktis | 1 nedēļa | 1 nedēļa | 1 nedēļa | – |
| 11. | Nenostiprinātu betona vai cita materiāla daļu, kas apdraud satiksmes drošību, novākšana no tilta, ceļa vai tuneļa un to konstrukcijām | 3 diennaktis | 1 nedēļa | 1 nedēļa | 1 nedēļa | 2 nedēļas |
| 12. | Tiltu un pārvadu deformācijas šuvju remonts  | 2 nedēļas | 1 mēnesis | 1 mēnesis | 1 mēnesis | 1 mēnesis |
| 13. | Tiltu koka klāju segumu remonts  | 3 diennaktis | 1 nedēļa | 1 nedēļa | 1 nedēļa | – |
| 14. | Tiltu un pārvadu margu remonts  | 1 mēnesis | 2 mēneši | 3 mēneši | 4 mēneši | 4 mēneši |
| 15. | Apauguma, kas pārsniedz 50 cm, koku vai atkritumu sanesumu novēršana tiltu un pārvadu zemtilta zonā  | 1 nedēļa | 2 nedēļas | 1 mēnesis | – | – |
| 16. | Tiltu un pārvadu konusu izskalojumu, kas dziļāki par 50 cm, vai bojāto nostiprinājumu remonts  | 1 mēnesis | 2 mēneši | 3 mēneši | 4 mēneši | 4 mēneši |
| 17. | Caurteku tīrīšana, ja sanesumu daudzums ir lielāks par 20 % no caurtekas šķērsgriezuma | 1 nedēļa | 2 nedēļas | 1 mēnesis | 2 mēneši | 4 mēneši |
| 18. | Virs caurtekām un tuneļiem esošo iesēdumu novēršana | 1 nedēļa | 2 nedēļas | 1 mēnesis | 1 mēnesis | 2 mēneši |
| 19. | Caurteku posmu, uzgaļu, gultņu un nogāžu nostiprinājumu izskalojumu, izdrupumu, atlūzumu, iesēdumu vai aizsprostojumu novēršana | 2 nedēļas | 2 nedēļas | 1 mēnesis | 1 mēnesis | 2 mēneši |

Satiksmes ministrs T. Linkaits