|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2011.gada \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_\_\_\_  Rīgā |  | Noteikumi Nr.\_\_\_\_\_  (prot. Nr.\_\_ \_\_\_. §) |

**Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 5.decembra noteikumos Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”**

Izdoti saskaņā ar Aizsargjoslu likuma

59.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” ( Latvijas Vēstnesis, 2006, 195.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā metodikā vārdus „vēja ģenerators” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „vēja elektrostacija” (attiecīgā locījumā);
2. Izteikt 2.5.punktu šādā redakcijā:

„2.5. drošības aizsargjoslas ap vēja elektrostacijām.”

1. Papildināt noteikumus ar 78.¹ un 78.² punktiem šādā redakcijā:

„78.¹ Vēja elektrostacijas blīvi apdzīvotās teritorijās pie mazstāvu dzīvojamām mājām un palīgēkām atļauts būvēt tā, lai vēja elektrostacijas augstums nepārsniedz attālumu līdz vēja elektrostacijas īpašnieka īpašuma robežām.

78.² Vēja elektrostacijas uz daudzdzīvokļu mājām uzstādīt aizliegts.”

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministrs A.Kampars

Vīza: Valsts sekretārs J.Pūce

03.10.2011

137

D.Rekšāne 67013218; Dace.Reksane@em.gov.lv