2014. gada 2. septembrī Noteikumi Nr. 518

Rīgā (prot. Nr. 46 29. §)

###### **Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumos Nr. 684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu"**

###### Izdoti saskaņā ar

Elektronisko sakaru likuma

###### 56. pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumos Nr. 684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 136. nr.; 2009, 145., 200. nr.; 2010, 40., 46., 135. nr.; 2011, 86. nr.; 2012, 48. nr.; 2013, 219. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "publiskais fiksēto telefonu tīkls" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "publiskais fiksētais telefonu tīkls" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "publiskais mobilo telefonu tīkls" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "publiskais mobilais telefonu tīkls" (attiecīgā locījumā);

1.3. papildināt noteikumus ar 2.2.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2.1 **citu veidu pakalpojumu numurs** – nacionālais neģeogrāfiskais numurs, ko nelieto pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā un nelieto tādiem pakalpojumiem, kuru sniegšanai paredzēti bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuri, dalītās samaksas pakalpojuma numuri vai papildu samaksas pakalpojuma numuri;";

1.4. papildināt noteikumus ar 2.11.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.11.1 **nacionālais publiskā fiksētā telefonu tīkla numurs** – numurs, ko lieto publiskajā fiksētajā telefonu tīklā;";

1.5. papildināt noteikumus ar 2.18.1 un 2.18.2apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.18.1 **publiskais fiksētais telefonu tīkls** – elektronisko sakaru tīkls, kurā noslodzes maršrutēšanu nodrošina uz pastāvīgu pieslēguma punktu vai no tā;

2.18.2 **publiskais mobilais telefonu tīkls** – elektronisko sakaru tīkls, kurā noslodzes maršrutēšanu nodrošina uz kustībā esošu pieslēguma punktu vai no tā, izmantojot mobilajam dienestam paredzētu Latvijas Republikas radiofrekvenču spektru, kā arī nodrošina starptautisko viesabonēšanu;";

1.6. papildināt noteikumus ar 2.19.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.19.1 **publiskā mobilā telefonu tīkla numurs** – numurs, ko lieto publiskajā mobilajā telefonu tīklā, izmantojot Latvijas Republikas radiofrekvenču spektru;";

1.7. svītrot 2.34. apakšpunktu;

1.8. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Neģeogrāfiskos numurus iedala:

10.1. starptautiskā publiskā telefonu tīkla numuros;

10.2. nacionālā publiskā telefonu tīkla numuros.";

1.9. papildināt noteikumus ar 10.1 un 10.2punktu šādā redakcijā:

"10.1 Nacionālā publiskā telefonu tīkla numurus iedala:

10.11. publiskā mobilā telefonu tīkla numuros;

10.12. neģeogrāfiskajos pakalpojumu numuros.

10.2 Neģeogrāfiskos pakalpojumu numurus iedala:

10.21. bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuros;

10.22. dalītās samaksas pakalpojuma numuros;

10.23. papildu samaksas pakalpojuma numuros;

10.24. citu veidu pakalpojumu numuros.";

1.10. izteikt 14.1punktu šādā redakcijā:

"14.1 Nacionālā publiskā fiksētā telefonu tīkla numurus vai publiskā mobilā telefonu tīkla numurus nelieto tādiem pakalpojumiem, kuru sniegšanai paredzēti neģeogrāfiskie pakalpojumu numuri.";

1.11. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Citu veidu pakalpojumu numuri ir nacionālie neģeogrāfiskie numuri, kuru pirmais cipars (indekss) norāda uz piederību citu veidu pakalpojumu numuriem (2. pielikuma 7. tabula).";

1.12. izteikt V nodaļu šādā redakcijā:

"**V. Numura sastādīšanas procedūras**

35. Publiskā fiksētā telefonu tīkla un publiskā mobilā telefonu tīkla lietotājs numuru sastāda šādi:

35.1. veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā, numuru sastāda šādā secībā – starptautiskais prefikss, valsts kods, nacionālais numurs (4. pielikuma 1. punkts);

35.2. veicot iekšzemes tālsarunas izsau­kumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, sastāda nacionālo numuru (4. pielikuma 2. punkts);

35.3. veicot vietējo izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, sastāda nacionālo numuru (4. pielikuma 3. punkts);

35.4. veicot neģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā, sastāda neģeogrāfisko numuru (4. pielikuma 4. punkts);

35.5. veicot ģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā mobilajā telefonu tīklā, sastāda nacionālo numuru (4. pielikuma 5. punkts);

35.6. veicot izsaukumu uz īso numuru:

35.6.1. publiskajā fiksētajā telefonu tīklā veicot izsaukumu uz divu ciparu īsajiem numuriem, numuru sastāda šādā secībā – pirmais cipars 0, otrais cipars 1, 2, 3 vai 4 (4. pielikuma 6. punkts);

35.6.2. publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā veicot izsaukumu uz triju, četru, piecu vai sešu ciparu īsajiem kodiem, sastāda triju, četru, piecu vai sešu ciparu īso kodu (4. pielikuma 7. punkts).

36. Ja operatoru izvēlas, izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora izvēles pakalpojumu:

36.1. veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā, numuru sastāda šādā secībā – operatora izvēles kods, starptautiskais prefikss, valsts kods un nacionālais numurs (5. pielikuma 1. punkts);

36.2. veicot iekšzemes tālsarunas izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, numuru sastāda šādā secībā – operatora izvēles kods un nacionālais numurs (5. pielikuma 2. punkts);

36.3. veicot vietējo izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, numuru sastāda šādā secībā – operatora izvēles kods un nacionālais numurs (5. pielikuma 3. punkts);

36.4. veicot neģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā, numuru sastāda šādā secībā – operatora izvēles kods un neģeogrāfiskais numurs (5. pielikuma 4. punkts);

36.5. veicot ģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā mobilajā telefonu tīklā, numuru sastāda šādā secībā – operatora izvēles kods un nacionālais numurs (5. pielikuma 5. punkts).

36.1 Ja operatoru izvēlas pēc noklusējuma vai izmantojot operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu:

36.11. veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā, numuru sastāda šādā secībā – starptautiskais prefikss, valsts kods un nacionālais numurs (5. pielikuma 6. punkts);

36.12. veicot iekšzemes tālsarunas izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, sastāda nacionālo numuru (5. pielikuma 7. punkts);

36.13. veicot vietējo izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā, sastāda nacionālo numuru (5. pielikuma 8. punkts);

36.14. veicot neģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā, sastāda neģeogrāfisko numuru (5. pielikuma 9. punkts);

36.15. veicot ģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā mobilajā telefonu tīklā, sastāda nacionālo numuru (5. pielikuma 10. punkts).";

1.13. aizstāt 2. pielikuma 2. tabulā vārdus "Galalietotāja abonenta līnijas pieslēgumam publiskajā fiksēto telefonu tīklā" ar vārdiem "Pieslēguma punktam publiskajā fiksētajā telefonu tīklā";

1.14. izteikt 2. pielikuma 3. tabulu šādā redakcijā:

"3. tabula

**Publiskā mobilā telefonu tīkla numuru sadalījums**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Numerācijas indekss | Lietošanas mērķis |
| 1. | 2XXXXXXX | Pieslēguma punktam publiskajā mobilajā telefonu tīklā" |

1.15. izteikt 2. pielikuma 7. tabulu šādā redakcijā:

"7. tabula

**Citu veidu pakalpojumu numuru sadalījums**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Numerācijas indekss | Lietošanas mērķis |
| 1. | 78YXXXXX  (Y – izņemot 0 vai 4) | Citu veidu pakalpojumu sniegšanai" |

1.16. izteikt 2. pielikuma 8. tabulas 7. punktu šādā redakcijā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "7. | 11X, izņemot 110, 112, 113, 114 un 115 | Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai" |

1.17. papildināt 2. pielikuma 8. tabulu ar 7.5punktu šādā redakcijā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "7.5 | 115 | Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs" |

1.18. izteikt 2. pielikuma 8. tabulas 13. punktu šādā redakcijā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "13. | 15X | Publisko telefonu tīklu operatoru pakalpojumu sniegšanai" |

1.19. izteikt 2. pielikuma 9. tabulu šādā redakcijā:

"9. tabula

**Starptautisko signalizācijas punktu kodu sadalījums**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Starptautiskā signalizācijas punkta koda diapazons | Lietošanas mērķis |
| 1. | 2 096 0–2 096 7 | Publiskā telefonu tīkla identifikācijai |
| 2. | 3 227 0–3 227 7 | Publiskā telefonu tīkla identifikācijai |
| 3. | 3 234 0–3 234 7 | Publiskā telefonu tīkla identifikācijai |
| 4. | 4 237 0–4 237 7 | Publiskā telefonu tīkla identifikācijai |
| 5. | 5 249 0–5 249 7 | Publiskā telefonu tīkla identifikācijai |
| 6. | 5 252 0–5 252 7 | Publiskā telefonu tīkla identifikācijai |
| 7. | 6 248 0–6 248 7 | Publiskā telefonu tīkla identifikācijai |
| 8. | 7 245 0–7 245 7 | Publiskā telefonu tīkla identifikācijai |
| 9. | 7 250 0–7 250 7 | Publiskā telefonu tīkla identifikācijai" |

1.20. izteikt 4. un 5. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums

Ministru kabineta

2008. gada 25. augusta

noteikumiem Nr. 684

**Vispārējā numura sastādīšanas procedūra**

1. Numura sastādīšana, veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Starptautiskais prefikss (00) | Valsts kods | Nacionālais numurs | |
| nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods | abonenta numurs |

2. Numura sastādīšana, veicot iekšzemes tālsarunas izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā:

|  |  |
| --- | --- |
| Nacionālais numurs | |
| nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods | abonenta numurs |

3. Numura sastādīšana, veicot vietējo izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā:

|  |  |
| --- | --- |
| Nacionālais numurs | |
| nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods | abonenta numurs |

4. Numura sastādīšana, veicot neģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā:

|  |
| --- |
| Neģeogrāfiskais numurs |

5. Numura sastādīšana, veicot ģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā mobilajā telefonu tīklā:

|  |  |
| --- | --- |
| Nacionālais numurs | |
| nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods | abonenta numurs |

6. Numura sastādīšana, veicot pakalpojumu īso kodu izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā uz divu ciparu īsajiem numuriem:

|  |
| --- |
| 0X |

7. Numura sastādīšana, veicot īso kodu izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā uz triju, četru, piecu vai sešu ciparu īsajiem kodiem:

|  |
| --- |
| 1XX (X) |
| 1XXX (X) |
| 116XXX |
| 82XXX |
| 83XX–89XX |

5. pielikums

Ministru kabineta

2008. gada 25. augusta

noteikumiem Nr. 684

**Numura sastādīšanas procedūra, izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora izvēles vai publiskā telefonu tīkla operatora   
iepriekšējas izvēles pakalpojumu**

1. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas, veicot starptautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operatora izvēles kods  (10X(X) vai 19X) | Starptautiskais prefikss (00) | Valsts kods | Nacionālais numurs | |
| nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods | abonenta numurs |

2. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas, veicot iekšzemes tālsarunas izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Operatora izvēles kods (10X(X) vai 19X) | Nacionālais numurs | |
| nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods | abonenta numurs |

3. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas, veicot vietējo izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Operatora izvēles kods (10X(X) vai 19X) | Nacionālais numurs | |
| nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods | abonenta numurs |

4. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas, veicot neģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā:

|  |  |
| --- | --- |
| Operatora izvēles kods  (10X(X) vai 19X) | Neģeogrāfiskais numurs |

5. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas, veicot ģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā mobilajā telefonu tīklā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Operatora izvēles kods (10X(X) vai 19X) | Nacionālais numurs | |
| nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods | abonenta numurs |

6. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot starp­tautisko izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Starptautiskais prefikss (00) | Valsts kods | Nacionālais numurs | |
| nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods | abonenta numurs |

7. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot iekšzemes tālsarunas izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā:

|  |  |
| --- | --- |
| Nacionālais numurs | |
| nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods | abonenta numurs |

8. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot vietējo izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā:

|  |  |
| --- | --- |
| Nacionālais numurs | |
| nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods | abonenta numurs |

9. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot neģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā vai publiskajā mobilajā telefonu tīklā:

|  |
| --- |
| Neģeogrāfiskais numurs |

10. Numura sastādīšana, ja operatoru izvēlas pēc noklusējuma vai izmantojot publiskā telefonu tīkla operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu, veicot ģeogrāfisko numuru izsaukumu publiskajā mobilajā telefonu tīklā:

|  |  |
| --- | --- |
| Nacionālais numurs | |
| nacionālās numerācijas zonas piekļuves kods | abonenta numurs" |

2. Šo noteikumu 1.14. apakšpunkts stājas spēkā 2015. gada 1. martā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš