4.pielikums

Ministru kabineta

2015.gada\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

noteikumiem Nr. \_\_\_\_\_\_

Papildus prasības, izmantojot moduli A1 – iekšējā ražošanas kontrole un uzraudzīta ražojuma testi (Ministru kabineta \_\_\_\_\_\_gada \_\_\_\_noteikumos Nr.\_\_ „Noteikumi par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū” 81.punkts).

**Projektēšana un būve**

Ražotājs pats vai viņa vārdā uz viena vai vairākiem kuģošanas līdzekļiem, kas ir ražotāja produkcija, veic vienu vai vairākus šādus testus, līdzvērtīgus aprēķinus vai kontroli:

1. stabilitātes testu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma A daļas 3.2. apakšpunktu;

2. peldspējas parametru testu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma A daļas 3.3. apakšpunktu.

**Trokšņa emisijas**

Atpūtas kuģiem ar iekšējo dzinēju vai pakaļgala dzinējiem bez iebūvētās izplūdes gāzu sistēmas un ūdens motocikliem – uz viena vai vairākiem kuģošanas līdzekļiem, kas ir ražotāja produkcija, – kuģošanas līdzekļa ražotājs (vai tā vārdā un uz ražotājā izvēlētās paziņotās institūcijas atbildību) veic skaņas emisijas testus, kas noteikti šo noteikumu 1.pielikuma C daļā.

Piekarināmiem dzinējiem un pakaļgala dzinējiem bez iebūvētās izplūdes gāzu sistēmas – vienam vai vairākiem katras saimes dzinējiem, kas ir dzinēju ražotāja produkcija, – dzinēja ražotājs (vai tā vārdā un uz ražotājā izvēlētās paziņotās institūcijas atbildību) veic skaņas emisijas testus, kas noteikti šo noteikumu 1.pielikuma C daļā.

Ja testē vairāk nekā vienu dzinēju saimē, piemēro statistikas metodi, kas aprakstīta šo noteikumu 5.pielikumā, lai nodrošinātu parauga atbilstību.

Satiksmes ministra p.i.

iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Iesniedzējs: satiksmes ministra p.i.

iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Vīza: valsts sekretārs K.Ozoliņš

23.07.2015 13:53

229

G.Ķezbers

67062119

gints.kezbers@lja.lv