2016. gada 6. septembrī Noteikumi Nr. 596

Rīgā (prot. Nr. 44  19. §)

**Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 6. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus"**

Izdoti saskaņā ar

Nolietotu transportlīdzekļu

apsaimniekošanas likuma

5. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2004. gada 6. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 59. nr.; 2007, 16. nr.; 2009, 17. nr.; 2010, 151. nr.; 2011, 162. nr.; 2013, 168. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) Eiropas Komisijas 2016. gada 18. maija Direktīvas (ES) 2016/774, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem."

2. Izteikt pielikuma 1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "1.8. | gultņu ieliktņi un bukses dzinējos, transmisijās un gaisa kondicionēšanas sistēmu kompresoros | rezerves daļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2011. gada 1. jūlija | " |

3. Izteikt pielikuma 2.10. un 2.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "2.10. | svins lodmetālos ar augstu kušanas temperatūru (t. i., svina sakausējumi ar svina saturu 85 % no masas vai vairāk) |  | X(2) |
| 2.11. | svins, ko izmanto kontaktsaderīgu savienotāju sistēmās | transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2017. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas | X(2)" |

4. Papildināt pielikumu ar 2.11.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "2.11.1 | svins, ko izmanto kontakt­saderīgu savienotāju sistēmās, izņemot transportlīdzekļa kontaktsaderīgu savienotāju spraudņsavienojumu zonā |  | X(2)" |

5. Izteikt pielikuma 2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "2.13. | svins lodmetālā dzesinātāju piestiprināšanai radiatoriem pusvadītāju spēka ierīcēs ar shēmas projekcijas izmēru vismaz 1 cm2 un nominālo strāvas blīvumu vismaz 1 A/mm2 silīcija mikroshēmas virsmas | transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2016. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas | X(2)" |

6. Izteikt pielikuma 2.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "2.15. | svins lodmetālos, ko izmanto lodēšanai pie laminētā stikla | transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2020. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas | X(2)" |

7. Izteikt pielikuma 2.20. apakšpunktu šādā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "2.20. | svins tādu kondensatoru dielektrisko keramikas materiālu sastāvā, kas paredzēti ultraskaņas akustisko sistēmu sensoru noviržu kompensācijai, kuras saistītas ar temperatūras izmaiņām | transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2017. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētās rezerves daļas | " |

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards