1. pielikums

Ministru kabineta

2020. gada 28. jūlija

noteikumiem Nr. 470

**Paškontrolē nosakāmie rādītāji un biežums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p. k. | Nosakāmie rādītāji | Rādītāju noteikšanas biežums | Norma |
| 1. | Gaisa temperatūra baseina telpā | Katru dienu, atverot baseinu | Vismaz 26 ºC |
| 2. | Ūdens temperatūra baseinā | Katru dienu, atverot baseinu | 26–30 ºC |
| 2.1. | baseinā bērniem līdz 4 gadu vecumam | 28–32 ºC |
| 2.2. | baseinā medicīniskajām, sporta vai treniņu aktivitātēm | Pasākuma dienā, atverot baseinu | Atbilstoši pasākuma prasībām |
|  | **Baseina ūdens rādītāji1:** |
| 3. | pH2 | Peldbaseinos, kuros pH kontrolē automātiskā sistēma, – reizi dienā (lai apstiprinātu automātiskos mērījumus).Peldbaseinos, kuros nav pH kontroles automātiskās sistēmas, – katru dienu, atverot peldbaseinu un peldbaseina darbības laika vidū.Peldbaseinos, kuros nav pH kontroles automātiskās sistēmas un kurus izmanto tikai nelielu dienas daļu un neliels apmeklētāju skaits, – katru dienu vismaz reizi dienā, atverot baseinu vai baseina darbības laika vidū | 7,2–8,0 |
| 3.1. | izmantojot hlora bāzes dezinfektantus | 7,2–7,8 |
| 3.2. | izmantojot broma bāzes dezinfektantus | 7,2–8,0 |
| 4. | Brīvais hlors2 (ja izmanto hlora bāzes dezinfektantus) | Katru dienu vismaz reizi dienā, atverot baseinu vai baseina darbības laika vidū  | 1,0 mg/l (maksimālā vērtība) |
| 5. | Broma atlikums2 (ja izmanto broma bāzes dezinfektantus) | 2,0–5,0 mg/l |
|  | **Baseina un tā sistēmu uzturēšanas un apkopes darbi:** |
| 6. | Baseina un tā ūdens cauruļu mazgāšana, skalošana un dezinfekcija(atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 470 "Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem" (turpmāk – noteikumi) 27. punktā minētajām prasībām un ievērojot ražotāja instrukciju) | Norāda veiktos darbus un datumu | – |
| 7. | Baseina ūdens nomaiņa(atbilstoši noteikumu 27. punktā minētajām prasībām un ievērojot ražotāja instrukciju) | – |
| 8. | Baseina profilaktiskās un tehniskās apkopes  | – |
| 9. | Legionelozes profilakses pasākumi(atbilstoši noteikumu 20. punktā minētajām prasībām) | – |

Piezīmes.

1 Mērījumus veic, izmantojot ierīces, ar kurām mēra pārbaudāmos parametrus (testerus).

2 Prasības attiecas arī uz baseiniem, kuri atrodas pirtīs (saunās) un kuru izmantošana netiek piedāvāta kā atsevišķi baseina pakalpojumi.

Veselības ministre I. Viņķele